Data/hora: 02/06/2024 16:38:35

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Variação temporal da qualidade da água no desempenho de filtros utilizados na irrigação por gotejamento	
Autores: 	Ribeiro,Túlio A. P.; Airoldi,Rogério P. S.; Paterniani,José E. S.; Silva,Marcelo J. M. da.	
Data: 	2005-12-01	
Ano: 	2005	
Palavras-chave: 	Irrigação localizada; Cloração; Entupimentos; Filtragem; Manta sintética não-tecida.	
Resumo: 	Uma investigação experimental para se comparar o desempenho dos meios filtrantes disco (130 microns) e manta sintética não-tecida na filtração da água utilizada em um sistema de irrigação por gotejamento com tratamento químico, foi o que se objetivou através deste trabalho analisando-se, também, a variação temporal durante um ano, dos principais parâmetros da água que causam problemas de entupimento nos emissores. Utilizou-se a técnica da fertirrigação com um fertilizante organico-mineral e o tratamento químico foi feito através da cloração. A comparação dos dois meios filtrantes foi realizada através da análise da água afluente e efluente dos filtros. A água de irrigação mostrou que somente os parâmetros químicos pH e o ferro apresentaram médio risco de entupimento. Os demais parâmetros resultaram em valores que não apresentaram risco de entupimento dos gotejadores. A injeção da solução com fertilizante alterou a qualidade da água em relação à concentração de sólidos suspensos e turbidez. Não houve diferença no desempenho do filtro de manta e de disco com relação aos parâmetros físicos e biológicos de seus efluentes. A concentração de cloro livre foi maior no efluente do filtro de disco.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400002	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662005000400002	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.9 n.4 2005	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess