Data/hora: 11/06/2024 16:31:00

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Efeito da aplicação de vácuo no desempenho de diferentes modelos de gotejadores sob duas condições de textura de solo	
Autores: 	Coelho,Rubens D.; Santos Júnior,Jorge L. C. dos; Mendoza,Christian J.; Ribeiro,Pedro H. P.; Cunha,Fernando N.; Teixeira,Marconi B.	
Data: 	2013-09-01	
Ano: 	2013	
Palavras-chave: 	Gotejamento subsuperficial; Obstrução; Redução de vazão.	
Resumo: 	Na irrigação localizada com gotejadores posicionados de modo subsuperficial há o risco potencial de partículas de solo serem succionadas através do orifício de saída de água, em virtude da ocorrência de vácuo podendo resultar no entupimento dos mesmos. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito da aplicação de vácuo no desempenho de diferentes modelos de gotejadores sob duas condições de textura de solo e posicionados de modo subsuperficial. Os tratamentos consistiram da aplicação dos níveis de sucção de -10, -15, -20 e -40 kPa, em solos de textura arenosa e argilosa, em 23 modelos de gotejadores usados com mais de 1 ano de funcionamento. O desempenho dos emissores no gotejamento subsuperficial foi influenciado pela textura do solo. De modo geral, em 80% dos emissores o vácuo de -40 kPa proporcionou obstrução nos emissores e redução da vazão, em ambas as texturas de solo. A maior redução de uniformidade de aplicação de água ocorreu com o modelo Irrimon Irridrip Plus 2,5 L h-1 na condição de solo arenoso e aplicação de 40 kPa de sucção.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000900001	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662013000900001	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.17 n.9 2013	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess