Data/hora: 02/06/2024 17:57:47

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Efeito da aplicação de vácuo no desempenho de diferentes modelos de gotejadores sob duas condições de textura de solo
Autores: | Coelho,Rubens D.; Santos Júnior,Jorge L. C. dos; Mendoza,Christian J.; Ribeiro,Pedro H. P.; Cunha,Fernando N.; Teixeira,Marconi B.
Data: | 2013-09-01
Ano: | 2013
Palavras-chave: | Gotejamento subsuperficial; Obstrução; Redução de vazão.
Resumo: | Na irrigação localizada com gotejadores posicionados de modo subsuperficial há o risco potencial de partículas de solo serem succionadas através do orifício de saída de água, em virtude da ocorrência de vácuo podendo resultar no entupimento dos mesmos. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o efeito da aplicação de vácuo no desempenho de diferentes modelos de gotejadores sob duas condições de textura de solo e posicionados de modo subsuperficial. Os tratamentos consistiram da aplicação dos níveis de sucção de -10, -15, -20 e -40 kPa, em solos de textura arenosa e argilosa, em 23 modelos de gotejadores usados com mais de 1 ano de funcionamento. O desempenho dos emissores no gotejamento subsuperficial foi influenciado pela textura do solo. De modo geral, em 80% dos emissores o vácuo de -40 kPa proporcionou obstrução nos emissores e redução da vazão, em ambas as texturas de solo. A maior redução de uniformidade de aplicação de água ocorreu com o modelo Irrimon Irridrip Plus 2,5 L h-1 na condição de solo arenoso e aplicação de 40 kPa de sucção.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000900001
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662013000900001
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.17 n.9 2013
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess