Data/hora: 02/06/2024 11:57:03

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Lisímetro de pesagem de grande porte. parte II: consumo hídrico do coqueiro anão verde irrigado
Autores: | Sousa,Inajá F.; Netto,Antenor O. A.; Campeche,Luiz F. M. S.; Barros,Allan C.; Silva,Vicente de P. R. da; Azevedo,Pedro V. de.
Data: | 2011-05-01
Ano: | 2011
Palavras-chave: | Evapotranspiração; Coeficiente de cultura; Balanço de energia.
Resumo: | Este trabalho, como segunda parte de uma pesquisa realizada no Estado de Sergipe, objetiva determinar a evapotranspiração e o coeficiente de cultura na fase de crescimento do coqueiro anão-verde (Cocos nucifera L.), com base em medições lisimétricas e no modelo do balanço de energia, segundo a razão de Bowen. Obteve-se a evapotranspiração de referência pelo método de Penman-Monteith, na escala diária em todo o período experimental. O sistema de aquisição de dados foi programado para a automação da coleta de todos os sensores necessários à obtenção dos componentes do balanço de energia. O consumo hídrico do coqueiro durante a fase de crescimento é de 1.263,30 mm, com média diária de 3,90 mm d-1. O coeficiente de cultura nessa fase fenológica da palmeira varia entre 0,50 e 1,80, com média de 0,96.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000500014
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662011000500014
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.15 n.5 2011
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess