Data/hora: 05/06/2024 08:23:48

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Lisímetro de pesagem de grande porte. parte II: consumo hídrico do coqueiro anão verde irrigado	
Autores: 	Sousa,Inajá F.; Netto,Antenor O. A.; Campeche,Luiz F. M. S.; Barros,Allan C.; Silva,Vicente de P. R. da; Azevedo,Pedro V. de.	
Data: 	2011-05-01	
Ano: 	2011	
Palavras-chave: 	Evapotranspiração; Coeficiente de cultura; Balanço de energia.	
Resumo: 	Este trabalho, como segunda parte de uma pesquisa realizada no Estado de Sergipe, objetiva determinar a evapotranspiração e o coeficiente de cultura na fase de crescimento do coqueiro anão-verde (Cocos nucifera L.), com base em medições lisimétricas e no modelo do balanço de energia, segundo a razão de Bowen. Obteve-se a evapotranspiração de referência pelo método de Penman-Monteith, na escala diária em todo o período experimental. O sistema de aquisição de dados foi programado para a automação da coleta de todos os sensores necessários à obtenção dos componentes do balanço de energia. O consumo hídrico do coqueiro durante a fase de crescimento é de 1.263,30 mm, com média diária de 3,90 mm d-1. O coeficiente de cultura nessa fase fenológica da palmeira varia entre 0,50 e 1,80, com média de 0,96.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000500014	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662011000500014	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.15 n.5 2011	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess