Data/hora: 12/06/2024 14:54:29

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE UM LISÍMETRO DE PESAGEM NO PROJETO DE IRRIGAÇÃO CURU-PARAIPABA, CE	
Autores: 	Miranda,Fábio Rodrigues de; Yoder,Ronald E.; Souza,Francisco de.	
Data: 	1999-04-01	
Ano: 	1999	
Palavras-chave: 	Irrigação; Evapotranspiração; Lisímetro; Calibração.	
Resumo: 	RESUMO O presente trabalho descreve os procedimentos da construção, instalação e calibração de um lisímetro de pesagem, no Campo Experimental do Curu/Embrapa Agroindústria Tropical, em Paraipaba, CE. O lisímetro é do tipo caixa metálica sobre balança eletrônica de precisão, similar àquele desenvolvido por Kirkham e colaboradores. Possui área superficial de 2,2 m2, profundidade de 1,0 m e está instalado no centro de uma área gramada de 10.000 m2, com a finalidade de determinar a evapotranspiração potencial de referência da região e ajustar modelos de estimativa da evapotranspiração. Os resultados de sua calibração mostraram que a correlação entre massas-padrão aplicadas e as leituras da balança foi linear (r2 = 0,9994) com erro inferior a 1% em uma faixa de 176 kg, equivalente a cerca de 80 mm de evapotranspiração. O lisímetro se mostrou sensível às variações de massa, da ordem de 400 g, correspondente a uma lâmina d'água de 0,18 mm.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/other	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000100107	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/1807-1929/agriambi.v3n1p107-110	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.3 n.1 1999	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess