Data/hora: 02/06/2024 18:30:49

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Efeitos da agitação mecânica e matéria orgânica na análise granulométrica do solo	
Autores: 	Miyazawa,Mario; Barbosa,Graziela M. de C.	
Data: 	2011-07-01	
Ano: 	2011	
Palavras-chave: 	Argila; Oxidação da matéria orgânica; Dispersão; Agregados.	
Resumo: 	A parte mineral do solo é classificada conforme a granulometria das partículas em argila, silte e areia (fina e grossa) e sua matéria orgânica pode influir no tamanho e na estabilidade dos agregados. O objetivo deste trabalho foi avaliar os processos de agitação na eficiência de dispersão dos agregados do solo e a interferência da matéria orgânica na análise granulométrica do solo. Várias amostras de solo foram coletadas nas profundidades de 0 a 40 cm. Foram determinados: tempo de agitação da mesa agitadora reciprocante, tipo de agitador, diâmetro do recipiente para agitação reciprocante, efeito do abrasivo na agitação e oxidação da matéria orgânica com H2O2 30% na determinação do teor de argila. Agitação reciprocante com areia grossa foi eficiente na desagregação dos agregados do solo e é indicada para análise em série. A oxidação prévia das substâncias húmicas cimentantes do solo com H2O2 30% não influiu na fragmentação dos agregados. O erro causado pela matéria orgânica do solo no teor de argila pode ser corrigido pelo valor da matéria orgânica determinado por Walkley-Black, dispensando oxidação prévia da amostra com H2O2 30%.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000700005	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662011000700005	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.15 n.7 2011	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess