Data/hora: 06/06/2024 02:13:44

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Dimensionamento de terraços de infiltração pelo método do balanço volumétrico
Autores: | Miranda,Jarbas H. de; Duarte,Sergio N.; Silva,Késia O. da; van Lier,Quirijn de J.; Villa Nova,Nilson A.
Data: | 2004-12-01
Ano: | 2004
Palavras-chave: | Conservação de solo e agua; Modelagem.
Resumo: | As práticas de conservação de solo permitem o controle de perdas de solo e água em áreas agriculturáveis, objetivando assim a maximização do lucro sem provocar a redução da capacidade produtiva. Ante essa importância, há necessidade de se adotar procedimentos técnicos para o dimensionamento de estruturas conservacionistas. Assim, objetivou-se, com o presente trabalho, o desenvolvimento de um modelo computacional em linguagem Visual Basic 6.0, para dimensionamento de terraços em nível. O modelo foi aplicado para 3 localidades do Estado de São Paulo (Araçatuba, Piracicaba e Natividade da Serra). Pelos resultados obtidos, os valores da largura da seção parabólica de canais de terraço em nível de 0,5 m de profundidade para as 3 localidades, com período de retorno de 5 anos, foram de 3,30, 3,34 e 3,80 m, respectivamente.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200001
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662004000200001
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.8 n.2-3 2004
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess