Data/hora: 06/06/2024 01:02:30

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Desempenho da modelagem cinemática do escoamento superficial para chuvas intermitentes em solos com cobertura morta
Autores: | Abrantes,João R. C. B.; Lima,João L. M. P. de; Montenegro,Abelardo A. A.
Data: | 2015-02-01
Ano: | 2015
Palavras-chave: | Simulador de laboratório; Onda cinemática; Conservação do solo.
Resumo: | A cobertura morta é uma prática de manejo imprescindível para o controle do escoamento superficial. Condições antecedentes de umidade do solo, padrões de precipitação e cobertura do solo têm relevância no desprendimento, no transporte das partículas sólidas e na geração de escoamento superficial. Este estudo objetivou avaliar o desempenho do modelo da onda cinemática no escoamento superficial oriundo de eventos de chuvas intermitentes de múltiplos picos considerando-se diferentes densidades de cobertura. Ensaios de laboratório foram realizados em um canal de terra e com um simulador de chuva adotando-se três cenários de cobertura do solo: i) Solo nu; ii) Cobertura morta, com densidade de 2 t ha-1 e iii) Cobertura morta com densidade de 4 t ha-1. Os experimentos mostram, de forma bem clara, que a cobertura morta afeta fortemente o escoamento superficial. A intermitência e as características das chuvas sequenciais também influenciaram tal processo. O modelo da onda cinemática previu eficientemente o escoamento superficial apresentando coeficiente de Nash-Sutcliffe superior a 0,75 e coeficiente de determinação maior que 0,90, para todas as condições de cobertura, quando a umidade inicial do solo era elevada.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000200166
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/1807-1929/agriambi.v19n2p166-172
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.19 n.2 2015
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess