Data/hora: 11/06/2024 12:19:29

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Determinação da equação intensidade-duração-frequência para três estações meteorológicas do Estado de Mato Grosso
Autores: | Garcia,Samantha S.; Amorim,Ricardo S. S.; Couto,Eduardo G.; Stopa,Werico H.
Data: | 2011-06-01
Ano: | 2011
Palavras-chave: | Chuvas intensas; Desagregação de chuvas; Método de Bell.
Resumo: | Objetivou-se, com este trabalho, determinar a equação intensidade-duração-frequência para três estações meteorológicas pertencentes à rede hidrometeorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), no Estado de Mato Grosso (Cáceres, Cuiabá e Rondonópolis) utilizando-se as metodologias de análise de pluviogramas, desagregação de chuvas de 24 h e de Bell e comparar as estimativas da intensidade de precipitação aplicando-se as equações obtidas através dessas metodologias. Dados pluviográficos e pluviométricos foram utilizados para obtenção da equação de chuvas intensas. As séries históricas de intensidades máximas médias de precipitação, correspondentes às diversas durações, foram submetidas à análise estatística a fim de identificar o modelo probabilístico que apresentasse melhor ajuste aos dados, sendo esta identificação realizada utilizando-se o teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov a nível de significância de 5%. O método da Desagregação não só apresentou melhor desempenho global (ERM = 27%) em comparação ao de Bell (ERM = 31%), como possui melhor desempenho em estações com séries mais longas mostrando-se, assim, mais sensível ao tamanho da série em relação ao método de Bell.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000600006
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662011000600006
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.15 n.6 2011
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess