Data/hora: 11/06/2024 12:26:38

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | MÉTODO "IAC" PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE MÁQUINAS NA CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS
Autores: | Peche Filho,Afonso; Coelho,José Luiz Duarte; Lino,Antônio Carlos Loureiro; Corrêa,Ila Maria; Maziero,José Valdemar Gonzalez; Yanai,Kiyoshi; Bernardi,José Augusto.
Data: | 1998-12-01
Ano: | 1998
Palavras-chave: | Terraceamento; Metodologia; Camalhão; Perfil da seção.
Resumo: | RESUMO Um método para avaliação do rendimento operacional de máquinas na construção de terraços, é apresentado e testado. Segundo este método, os perfis do canal, do camalhão e do original do terreno em cada seção considerada, são obtidos a partir de pontos na sua superfície, espaçados horizontalmente de 0,5m e cujas cotas correspondem à distância entre eles e uma linha horizontal de referência, representada por uma régua ou trena. Para levantamento dos perfis, duas estacas são cravadas a uma distância maior que a largura do terraço a ser construído entre elas. A evolução da construção do terraço a cada passada do equipamento é caracterizada pelas áreas das seções transversais do canal e do camalhão, obtidos graficamente. A metodologia apresentada, na qual são utilizados nível de precisão, régua graduada ou trena, mira e estacas, foi aplicada na avaliação de construção de terraço por um trator de esteiras, com lâmina frontal, tendo sido os resultados considerados satisfatórios.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000300335
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/1807-1929/agriambi.v2n3p335-338
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.2 n.3 1998
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess