Data/hora: 05/06/2024 02:34:21

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Condutividade hidráulica saturada em um solo aluvial do perímetro irrigado de São Gonçalo, PB
Autores: | Barreto,Aurelir N.; Oliveira,Gilvan R. de; Nogueira,Luís C.; Ivo,Walane M.P. de M.
Data: | 2001-04-01
Ano: | 2001
Palavras-chave: | Drenagem; Condutividade hidráulica; Solo aluvial.
Resumo: | Realizaram-se testes de campo, com o objetivo de se caracterizar a variabilidade espacial da condutividade hidráulica (K0) num solo aluvial, na Estação Experimental da Embrapa Algodão, em São Gonçalo, Paraíba, em 19 pontos de uma área de 18 ha. As profundidades do fundo dos poços situaram-se entre 1,0 e 1,65 m, considerando-se que a profundidade projetável do sistema drenante se situa nessa faixa da maioria das áreas irrigadas do Nordeste brasileiro. A amplitude de variação obtida de K0 (0,02 a 1,71 m d-1) mostra-se como resultado comum da maioria dos solos aluviais, resultante de processos de evolução do solo estudado, da gênese e da complexidade geomorfológica.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100029
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662001000100029
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.5 n.1 2001
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess