Data/hora: 11/06/2024 16:16:50

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Otimização de sistema de autoaspiração de ar tipo Venturi para tratamento de água ferruginosa
Autores: | Piccin,Jeferson S.; Rissini,Alessander L.; Freddi,Jeferson J.; Koch,Marlo M.; Brião,Vandré B.; Hemkemeier,Marcelo.
Data: | 2010-05-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Aeração; Águas subterrâneas; Metodologia de superfície de resposta; Remoção de ferro.
Resumo: | Na confecção deste trabalho se utilizou a metodologia de superfície de resposta para otimizar o efeito do número de Reynolds, tempo de floculação e concentração de hipoclorito de sódio sobre a oxidação/floculação do ferro presente em águas subterrâneas em um sistema de aeração com autoaspiração de ar. O sistema se compunha de um vaso tipo Venturi, acoplado a um tubo de mistura para promover a oxigenação da água através da sucção do ar atmosférico. O mapeamento hidrodinâmico permitiu verificar as condições de operação no qual o sistema apresentou melhor eficiência de sucção de ar e menor consumo de energia, além de compará-las com as melhores condições a campo. Os resultados observados demonstraram que foi possível a remoção de 98,7% do ferro presente (residual ferro de 0,06 mg L-1) quando o sistema operou com número de Reynolds no estrangulamento do Venturi de 5,39 x 10(4), concentrações de hipoclorito de sódio de 38,4 mg L-1 e tempo de floculação 30 min. A metodologia de superfície de resposta foi satisfatória e permitiu otimizar as variáveis operacionais citadas.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000500011
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662010000500011
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.14 n.5 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess