Data/hora: 09/06/2024 15:48:52

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Soil hydraulic conductivily measurement on a sloping field	
Autores: 	Timm,Luís Carlos; Oliveira,Julio Cesar Martins de; Tominaga,Tânia Toyomi; Cássaro,Fábio Augusto Meira; Reichardt,Klaus; Bacchi,Osny Oliveira Santos.	
Data: 	2000-12-01	
Ano: 	2000	
Palavras-chave: 	Hydraulic conductivity; Slope; Neutron probe.	
Resumo: 	A field methodology is presented for the measurement of the soil hydraulic conductivity in a sloping field, minimizing the leveling soil movement before water pounding and redistribution. The assurance of vertical flow only is performed through soil water potential isolines. The hydraulic conductivity was determined by the instantaneous profile method. Results for the nine neutron probe access tubes indicate that one single K(theta) relation is sufficient to represent the experimental site.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Inglês	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300027	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662000000300027	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.4 n.3 2000	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess