Data/hora: 11/06/2024 06:28:30

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Desempenho dinâmico de um trator agrícola utilizando biodiesel destilado de óleo residual
Autores: | Soranso,Ana M.; Gabriel Filho,Antonio; Lopes,Afonso; Souza,Eduardo G. de; Dabdoub,Miguel J.; Furlani,Carlos E. A.; Camara,Felipe T. da.
Data: | 2008-10-01
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Biocombustível; Mistura de combustíveis; Consumo de combustível.
Resumo: | Propôs-se, com este trabalho, avaliar o desempenho dinâmico de um trator agrícola funcionando com biodiesel destilado (50% etílico + 50% metílico) em função das proporções de biodiesel e diesel de petróleo (0 e 100%, 5 e 95%, 15 e 85%, 25 e 75%, 50 e 50%, 75 e 25% e 100 e 0%) respectivamente. O experimento foi realizado na área do Departamento de Engenharia Rural da Universidade Estadual Paulista - UNESP, Campus de Jaboticabal, SP, localizado na latitude 21º 14' 28" S e longitude 48º 17'12" W. Utilizou-se um trator 4 x 2 TDA com potência de 73,6 kW (100 cv) no motor e um trator de lastro. O biodiesel utilizado foi produzido à base de óleo residual de fritura de alimentos, o delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC), com 7 tratamentos e 5 repetições, totalizando 35 observações, e os resultados evidenciaram que a mistura biodiesel e diesel de petróleo influenciou significativamente as variáveis consumo horário volumétrico, consumo horário mássico, consumo de combustível por área trabalhada e consumo específico. Quando o trator operou com 100% de biodiesel (B100) o consumo específico aumentou em média 18% em relação ao diesel (B0).
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000500018
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662008000500018
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.12 n.5 2008
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess