Data/hora: 08/06/2024 09:31:55

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DO TUBO PERFURADO SANTAPE	
Autores: 	Marinho,Albanise Barbosa; Dantas Neto,José; Azevedo,Carlos Alberto Vieira de; Azevedo,Hamilton Medeiros de.	
Data: 	1999-12-01	
Ano: 	1999	
Palavras-chave: 	Irrigação localizada; Vazão; Hidráulica.	
Resumo: 	RESUMO Foram determinadas as características hidráulicas do Santape, que trata-se de um tubo perfurado flexível de polietileno linear de baixa densidade, com orifícios a raio laser. Avaliou-se a relação vazão-pressão, o coeficiente de variação de fabricação dos orifícios, o diâmetro interno do tubo e a ruptura de sua parede em função da variação de pressão, o alcance e a altura do jato da água, e a vazão em função do comprimento do tubo e da pressão. Os emissores apresentaram valor médio de coeficiente de variação de fabricação de 4,10% e regime turbulento (x = 0,5646). Verificou-se aumento do diâmetro interno do tubo em função de incrementos na pressão e a ruptura da parede do tubo ocorreu na pressão de 169,30 kPa. A vazão em função do comprimento variou de 11,25 a 7,09 L h-1 m-1, dados obtidos experimentalmente para comprimentos de 10 a 200 m e pressão de 80 kPa.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300316	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/1807-1929/agriambi.v3n3p316-321	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.3 n.3 1999	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess