Data/hora: 11/06/2024 09:04:32

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Definição da taxa de infiltração para dimensionamento de sistemas de irrigação por aspersão	
Autores: 	Calheiros,Carlos B. M.; Tenório,Filipe J. C.; Cunha,Jorge L. X. L.; Silva,Edson T. da; Silva,Djair F. da; Silva,José A. C. da.	
Data: 	2009-12-01	
Ano: 	2009	
Palavras-chave: 	Água no solo; Cana-de-açúcar; Disponibilidade hídrica.	
Resumo: 	Objetivou-se, neste trabalho, determinar, dentre as técnicas nele utilizadas, a mais adequada para a definição da taxa de infiltração visando ao dimensionamento de sistemas de irrigação por aspersão. Obtiveram-se os dados de infiltração de água no solo segundo uma malha com espaçamentos variáveis entre pontos de ensaios de infiltração de 1,5; 3; 6; 12; 24; 48 e 96 m, totalizando 97 pontos de ensaio. As discussões relativas aos resultados obtidos pelas técnicas de definição - moda, média harmônica, mediana, média geométrica, média aritmética simples, média quadrática, média cúbica e média biquadrática, foram alicerçadas em um número maior de atributos, tais como: técnicas de análises estatísticas clássicas e geoestatísticas. O modelo de equação que descreve a taxa de infiltração utilizada foi a de Kostiakov. A média aritmética simples, consagrada como a técnica mais utilizada para definição da taxa de infiltração para dimensionamentos, não deve ser utilizada, sendo a mediana e a média geométricas mais recomendadas em cultivos com cana-de-açúcar; contudo, a mediana apresentou um número maior de atributos desejáveis. Na área estudada o valor da taxa de infiltração para dimensionamentos deve ser adotado entre 30 e 44 mm h-1, em se tratando da Md ± s² (&lt;IMG SRC="/img/revistas/rbeaa/v13n6/m.gif" ALIGN="absmiddle"&gt;).	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000600001	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662009000600001	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.13 n.6 2009	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess