Data/hora: 11/06/2024 00:34:24

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Desempenho de telhas de escória de alto forno e fibras vegetais em protótipos de galpões	
Autores: 	Conceição,Maristela N. da; Alves,Sulivan P.; Telatin Júnior,Aurélio; Silva,Iran J. O. da; Piedade,Sônia M. S.; Savastano Júnior,Holmer; Tonoli,Gustavo.	
Data: 	2008-10-01	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Telhado; Conforto térmico; Cimento amianto.	
Resumo: 	Busca-se, em todo o mundo, a substituição do cimento amianto por alternativas seguras para o ambiente e para a saúde do trabalhador, além de econômicas, razão por que o uso de fibras vegetais como aglomerado em países tropicais onde estes resíduos são abundantes, tem-se mostrado bastante viável. No presente experimento foram comparadas telhas de cimento amianto pintadas com tinta reflexiva, telhas cerâmicas e telhas compostas de uma matriz à base de cimento Portland CPII 32Z (ABNT NBR-5735), escória de alto-forno (EAF) e sílica ativa, reforçadas com fibras de polpa celulósica de sisal (Agave sisalana). Utilizaram-se protótipos de galpões avícolas nos quais o calor produzido pelas aves foi simulado por lâmpadas incandescentes. Para caracterização do ambiente térmico lançou-se mão dos índices de conforto: ITU (índice de temperatura e umidade), ITGU (índice de temperatura de globo e umidade), CTR (carga térmica radiante) e entalpia (H) em que os resultados demonstraram que as telhas compostas apresentaram comportamento térmico semelhante ao das telhas cerâmicas, podendo ser utilizadas em substituição às telhas de cimento amianto.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000500015	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662008000500015	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.12 n.5 2008	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess