Data/hora: 11/06/2024 08:16:25

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	COMPORTAMENTO OPERACIONAL DE UM ESCARIFICADOR DE HASTES PARABÓLICAS EM SOLO DE CERRADO	
Autores: 	Bianchini,Aloisio; Sabino,Marcos H. C.; Borges,Pedro H. M.; Sguarezzi,José Jonas.	
Data: 	1999-12-01	
Ano: 	1999	
Palavras-chave: 	Força de tração; Potência; Área mobilizada; Eficiência.	
Resumo: 	RESUMO O escarificador é um importante implemento de preparo primário de solo, embora nem sempre utilizado nos cerrados de forma correta, em função do pouco conhecimento que se tem a respeito de seu comportamento. Assim, instalou-se, na Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá, um experimento com o objetivo de se avaliar o desempenho de um escarificador de hastes parabólicas no preparo primário de um solo de cerrado e obter equações que possam prever a força de tração e a potência exigidas; a área constituía-se de um Latossolo Vermelho-Amarelo, com 14,3% de argila, de cobertura vegetal média de 9.975 kgha-1 de matéria seca e de um teor médio de umidade de 13%. Os resultados obtidos mostram que os parâmetros força de tração, área mobilizada e resistência específica, não sofreram influência com a variação da velocidade, a potência aumentou e a energia consumida (kWh ha-1) diminuiu com o aumento da velocidade. A força de tração, a potência na barra e a resistência específica do solo apresentaram comportamento quadrático, em função da profundidade de preparo. A área de seção transversal de solo mobilizado apresentou comportamento linear com a variação da profundidade de operação do escarificador. A melhor eficiência, de 85,69%, foi obtida para a relação largura/profundidade de operação igual a 1,23, e a equação de McKeys, com o fator de correção de 1,08, foi eficiente para predizer a área mobilizada efetiva.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300395	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/1807-1929/agriambi.v3n3p395-401	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.3 n.3 1999	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess