Data/hora: 02/06/2024 00:40:35

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Estimativa da umidade na capacidade de campo em solos sob Cerrado	
Autores: 	Andrade,Rui da S; Stone,Luís F.	
Data: 	2011-02-01	
Ano: 	2011	
Palavras-chave: 	Curva de retenção de água do solo; Taxa de drenagem; Atributos físicos; Textura do solo.	
Resumo: 	Objetivou-se, com este trabalho, estimar a umidade na capacidade de campo (θcc) a partir de equação baseada na curva de retenção de água do solo (CRA) e de correlações com atributos físico-hídricos e dados de textura e matéria orgânica, para solos muito-argilosos, argilosos, médios e arenosos. O estudo foi realizado com 2242 amostras de solo do Cerrado, das quais constavam informações sobre classificação textural, atributos físicos e retenção da água do solo. Para 745 amostras havia ainda informação sobre a condutividade hidráulica saturada (Ko) e, para 472, sobre teores de argila, silte, areia e matéria orgânica. Para as amostras com Ko medida, θcc foi determinada com base em parâmetros da equação de Genuchten (1980), assumindo-se que a taxa de drenagem (&lt;img src="/img/revistas/rbeaa/v15n2/t.jpg"&gt;) é uma porcentagem p de Ko. Consideraram-se valores de p iguais a 0,0025; 0,0050; 0,0100; 0,0150 e 0,0200. Verificou-se, então, ser possível estimar θcc a partir de equação baseada na CRA, considerando-se &lt;img src="/img/revistas/rbeaa/v15n2/t.jpg"&gt;como sendo 1% do valor de Ko. θcc também pode ser estimada em função da umidade no ponto de inflexão da CRA e da porosidade total para cada horizonte do solo. Para &lt;img src="/img/revistas/rbeaa/v15n2/t.jpg"&gt;equivalente a 1% do valor de Ko, a tensão de água no solo correspondente à θcc se situou entre 6,5 e 7,5 kPa.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000200001	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662011000200001	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.15 n.2 2011	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess