Data/hora: 12/06/2024 01:22:43

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE AVIÁRIOS NO ESTADO DA PARAÍBA
Autores: | Azevedo,Marluce Araújo de; Nascimento,José Wallace Barbosa do.
Data: | 1999-12-01
Ano: | 1999
Palavras-chave: | Cobertura; Estrutura de madeira; Aviário.
Resumo: | RESUMO Este trabalho apresenta o cálculo estrutural de cobertura com treliça do tipo "Howe", utilizando-se as madeiras roxinho ( Peltogyne sp., Leguminosae ) e maçaranduba ( Manilkara sp., Sapotaceae ) disponíveis no mercado de Campina Grande, Paraíba, e visa a execução de projeto de estrutura para aviário, considerando-se as recomendações da norma técnica brasileira NBR 7190/1997 e duas situações de galpão: aviário com oitões em alvenaria e ventilação artificial e aviário com oitões abertos e túnel de vento no sentido longitudinal, ambas com 12 m de vão e 125 m de comprimento. Devido à globalização da economia, a escolha do projeto arquitetônico se deu em função do tipo de exploração, dos parâmetros de conforto térmico, manejo, custo e uso racional da madeira. Os resultados obtidos indicam que a estrutura formada por treliça composta de banzos com seções transversais simples de 7,5 x 12,5 cm, diagonais com seções transversais simples de 7,5 x 10,0 cm e montantes com seções transversais duplas de 3,5 x 12,5 cm, terças com seções transversais de 7,5 x 15 cm, contraventamento tendo seção transversal de 7,5 x 12,5 cm e espaçamento entre treliças de 2,72 m, apresenta o menor consumo de madeira por metro quadrado de área coberta e, conseqüentemente, o menor custo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000300385
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/1807-1929/agriambi.v3n385-390
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.3 n.3 1999
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess