Data/hora: 11/06/2024 17:41:55

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Caracterização hidráulica do tubo gotejador Hidrodrip II
Autores: | Oliveira,Allison Magno de Sousa; Porto Filho,Francisco de Queiroz; Medeiros,José Francismar de; Costa,Maristélio da Cruz.
Data: | 2000-12-01
Ano: | 2000
Palavras-chave: | Gotejamento; Hidráulica; Temperatura.
Resumo: | O objetivo, com este trabalho realizado em laboratório, foi estudar as características hidráulicas do tubo gotejador Hidrodrip II, 2,3 L h-1, cujos emissores, inseridos nos tubos durante o processo de fabricação e espaçados a 0,3 m, apresentam formato tipo labirinto. Submeteram-se os tubos a diferentes pressões, para determinação das características hidráulicas: relação vazão-pressão dos emissores e coeficiente de variação de fabricação; também, avaliou-se o efeito da temperatura na vazão dos gotejadores. Os emissores apresentaram regime de fluxo turbulento (x = 0,51) e valor médio de 1,49% para o coeficiente de variação de fabricação, enquanto a variação de temperatura, de 30 a 60 ºC, reduziu a vazão dos gotejadores, em aproximadamente 1,75%.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300028
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662000000300028
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.4 n.3 2000
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess