Data/hora: 12/06/2024 07:46:33

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Blocos de concreto para construção modular de silos cilíndricos	
Autores: 	Nascimento,José W. B. do; Maciel,Kuelson R. D.; Silva,Valneide R. da; Lopes,Fernanda F. de M.; Lopes Neto,José P.	
Data: 	2009-12-01	
Ano: 	2009	
Palavras-chave: 	Técnica construtiva; Resistência; Armazenamento de grãos.	
Resumo: 	Estima-se que, atualmente, 25% da produção de grãos produzidos no Brasil são perdidos nas fases de colheita e pós-colheita, mas esta realidade pode ser minimizada caso o País estimule a estocagem da produção. Com o intuito de promover, de forma economicamente viável, a armazenagem da produção nas fazendas, objetivou-se estudar blocos de concreto para utilizá-los na construção de silos cilíndricos de alvenaria. Desenvolveram-se blocos com geometria especial, moldados nos traços (cimento: areia) de 1:3, 1:4 e 1:6, os quais foram analisados pelos testes de absorção de água, resistência á compressão e ao cisalhamento, submetidos a dois tipos de cura: natural e submersa. Dentre os traços estudados os que atingiram a resistência á compressão exigida pela ABNT 7173, foram os de 1:3 e 1:4 e, como para a resistência á tração não há uma norma específica foi desenvolvida uma metodologia para simular o esforço de tração a que as paredes dos silos cilíndricos são submetidas. Os blocos moldados com os traços 1:3 e 1:4 atingiram resistência superior à necessária para um silo com 4,0 m de altura e relação altura-diâmetro igual a 1.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000700023	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662009000700023	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.13 suppl.0 2009	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess