Data/hora: 02/06/2024 10:36:55

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Biodegradação de resíduos lignocelulósicos gerados na bananicultura e sua valorização para a produção de biogás
Autores: | Souza,Ozair; Federizzi,Mauri; Coelho,Bruna; Wagner,Theodoro M.; Wisbeck,Elisabeth.
Data: | 2010-04-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Metanização; Biodigestão anaeróbia; Gás metano.
Resumo: | Propôs-se, neste trabalho, avaliar a potencialidade do uso de resíduos lignocelulósicos da bananicultura como substrato de fermentação do processo de metanização. Os resíduos casca de banana, engaço, folhas e pseudocaule da bananeira Musa cavendischii, foram biodegradados a 30 °C e pH 7,2, em diferentes volumes de trabalho, empregando-se como biodigestor frascos Erlenmeyer, garrafas plásticas e biorreator de bancada. A composição ideal do substrato para a metanização foi definida como: 50% m m-1 de cascas, 25% de folhas e 25% de pseudocaule. O engaço, por apresentar baixa velocidade de biodegradação em comparação com as demais biomassas, não foi recomendado para a metanização conjunta dos resíduos. A hidrólise ácida prévia do substrato foi prejudicial à produção de biogás visto que, além de conduzir à formação de H2S no biogás gerado, inibiu a formação de CH4. O rendimento máximo em biogás, obtido em biodigestor de bancada empregando-se substrato in natura, foi de 244 LCNTP kg-1ST com 66,8% v v-1 de CH4.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000400014
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662010000400014
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.14 n.4 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess