Data/hora: 11/06/2024 08:14:12

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Demanda energética e mobilização do solo com o uso de escarificadores em sistemas de semeadura direta
Autores: | Bellé,Mateus P.; Alonço,Airton dos S.; Francetto,Tiago R.; Rossato,Fernando P.; Franck,Cristian J.; Carpes,Dauto P.
Data: | 2014-05-01
Ano: | 2014
Palavras-chave: | Máquinas agrícolas; Preparo conservacionista do solo; Escarificação.
Resumo: | A redução das janelas de semeadura e a intensificação da produção no sistema de semeadura direta impulsionaram o aumento na frequência de utilização de máquinas, provocando compactação pelo tráfego. A compactação, além de prejudicar o desenvolvimento das raízes das plantas, aumenta a demanda de potência dos implementos justificando a utilização de escarificadores para a descompactação do solo. Avaliou-se o desempenho de dois escarificadores (Haste + ponteira), sendo um comercial e um experimental, com vistas a entender a operação de escarificação quando adaptada ao sistema de semeadura direta, utilizando como parâmetros variáveis energéticas e de solo. O elemento descompactador experimental teve um desempenho superior ao comercial nas principais variáveis estudadas, tais como consumo de combustível, potência e força de tração. Quando à frente dos elementos descompactadores o disco de corte não alterou a força de tração mas reduziu o consumo de combustível e a potência. O aumento da velocidade proporcionou incremento da força de tração, potência e consumo de combustível.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000500013
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662014000500013
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.18 n.5 2014
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess