Data/hora: 05/06/2024 09:54:28

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Resistência específica à tração na operação de escarificação do solo em camadas de forma simultânea	
Autores: 	Gassen,José R. F.; Alonço,Airton dos S.; Baumhardt,Ulisses B.; Bellé,Mateus P.; Bonotto,Gustavo J.	
Data: 	2014-01-01	
Ano: 	2014	
Palavras-chave: 	Preparo conservacionista do solo; Projeto de máquinas agrícolas; Compactação do solo; Escarificador; Força de tração.	
Resumo: 	O aumento do tráfego de máquinas agrícolas maiores e mais robustas agrava a compactação do solo afetando, direta e indiretamente, a produtividade das culturas. Para solucionar este problema tem-se realizado a escarificação; contudo, esta operação apresenta elevada demanda de tração. Neste contexto e visando a uma operação de escarificação mais eficiente, desenvolveu-se e se avaliou uma ferramenta para o rompimento do solo em camadas, de forma simultânea. O experimento foi conduzido no Município de Capão Bonito do Sul, Rio Grande do Sul, em um solo de textura muito argilosa. Como objetivo geral buscou-se verificar se existe diferença significativa entre a escarificação em única camada ou convencional, e em mais de uma camada, de forma simultânea, considerando-se a resistência específica como critério para três níveis de velocidade. Foram testadas configurações com escarificação do solo em uma, duas e três camadas. Em duas camadas simultâneas de 15 cm e distância longitudinal entre as pontas das ponteiras, tanto de 30 quanto de 40 cm observou-se que a escarificação e aquela realizada em camadas de 10 e avanço de 30 cm, se apresentaram mais promissoras.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000100015	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662014000100015	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.18 n.1 2014	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess