Data/hora: 11/06/2024 04:43:06

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Características vegetativas do coentro submetido a doses do polímero hidroabsorvente e lâminas de irrigação
Autores: | Albuquerque Filho,João A. C. de; Lima,Vera L. A. de; Menezes,Dimas; Azevedo,Carlos A. V.; Dantas Neto,José; Silva Júnior,José G. da.
Data: | 2009-12-01
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Condicionador de solo; Lisímetro de drenagem; Manejo de irrigação.
Resumo: | Este trabalho teve o objetivo de avaliar o efeito de cinco doses do polímero hidroabsorvente hidratassolo®, 0, 4, 8, 12 e 16 dg kg-1 de solo seco, e duas lâminas de irrigação, 60 e 120% da evapotranspiração de referência, nas características vegetativas do coentro. Adotou-se um delineamento experimental inteiramente casualizado em parcela sub-dividida no tempo, com quatro repetições. Nas duas épocas de plantio do coentro a eficiência do uso da água, o rendimento de matéria verde e seca e o número de plantas aumentaram linearmente com a elevação das doses do polímero quando se fixou a menor lâmina, exceto na predição da altura de plantas na primeira época de plantio conforme modelo quadrático. Com a aplicação da maior lâmina as estimativas das características avaliadas com interação significativa foram maximizadas com doses ideais na faixa de 6 a 11 dg kg-1, como também o emprego da dose máxima de 16 dg kg-1 proporcionou uma queda em relação à testemunha.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000600002
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662009000600002
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.13 n.6 2009
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess