Data/hora: 11/06/2024 08:39:23

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Deteminação do limite de liquidez em dois tipos de solo, utilizando-se diferentes metodologias	
Autores: 	Souza,Cristiano Márcio Alves de; Raful,Leidy Zulys Leyva; Vieira,Luciano Baião.	
Data: 	2000-12-01	
Ano: 	2000	
Palavras-chave: 	Limite de liquidez; Penetrômetro de cone; Aparelho de Casagrande.	
Resumo: 	Neste trabalho desenvolveu-se um estudo sobre a da determinação do limite de liquidez em dois Latossolos, um com textura muito argilosa, proveniente da cidade de Viçosa, MG, e outro com textura franco-argilo-arenosa, oriundo da cidade de Paraopeba, MG. Foram utilizados quatro métodos de determinação: o de Casagrande padrão, o de Casagrande com um ponto, o de penetrômetro de cone e o de penetrômetro de cone com um ponto. Analisou-se o limite de liquidez de ambos os solos, sendo que o proveniente de Viçosa apresentou maior valor que o de Paraopeba, em todos os métodos. Dos métodos utilizados no solo muito argiloso, apenas o de penetrômetro de cone com um ponto apresentou diferença significativa, enquanto para o solo franco-argilo-arenoso não houve diferença significativa entre os métodos de determinação do limite de liquidez; assim, quanto maior a porcentagem da fração tamanho argila no solo, maior é sua influência nos métodos de determinação do limite de liquidez.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300024	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662000000300024	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.4 n.3 2000	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess