Consulta: creatorFacets:"Aguiar,José V. de"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 11/06/2024 13:34:52

Calibração de um modelo de umidade para um solo aluvial sem cobertura vegetal
Provedor de dados: 91
Autores: Araújo,Eduardo C. B. de; Aguiar,José V. de; Costa,Raimundo N. T.
O presente trabalho foi conduzido na região semi-árida em solo aluvial eutrófico, em área irrigada da Fazenda Experimental Vale do Curu, pertencente à Universidade Federal do Ceará. O experimento se desenvolveu no período de 4/10/99 a 10/3/00, mantendo-se o solo sem vegetação, com objetivo de calibrar o modelo de umidade do solo para atividades agrícolas (MUSAG) e determinar os parâmetros associados às funções que compõem o modelo (infiltração, percolação e evaporação). A calibração consistiu em se medir a umidade no solo, na profundidade de 0 a 0,30 m, com uma sonda de nêutrons, e comparar essas medidas com a umidade no solo estimada pelo modelo parametrizado. O MUSAG permitiu valores estimados de armazenamento hídrico, estatisticamente não diferentes dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelo; Umidade do solo; Sonda de nêutrons.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000300013