Consulta: creatorFacets:"Antonino,Antonio C. D."
Registros recuperados: 9
Data/hora: 11/06/2024 03:02:15

Determinação da condutividade hidráulica e da sorvidade de um solo com infiltrômetro a disco
Provedor de dados: 91
Autores: Antonino,Antonio C. D.; Angulo-Jaramillo,Rafael; Souza,Eduardo S. de; Maciel Netto,André; Carneiro,Clemente J. G.; Montenegro,Abelardo A. A.
Determinou-se a condutividade hidráulica e a sorvidade, a partir de dados de infiltração acumulada, utilizando-se um infiltrômetro a disco, em duas camadas de um Neossolo Flúvico (uma superficial, 15 - 25 cm de profundidade, argilosa, e outra 50 - 70 cm de profundidade, arenosa) da vazante do açude Flocos, localizado no município de Tuparetama, PE. Para a caracterização hidrodinâmica, os ensaios de infiltração foram realizados aplicando-se potenciais de fornecimento de água de 0, -3, -6 e -12 cm de coluna de água, utilizando um infiltrômetro a disco, com base de 80 mm de diâmetro. Três métodos foram empregados para se determinar a condutividade hidráulica (K) e a sorvidade (S) baseados no conhecimento prévio da curva de retenção da água no solo, obtida...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Sorvidade; Infiltrômetro a disco.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200012

Balanço de energia em um solo cultivado com feijão caupi no brejo paraibano
Provedor de dados: 91
Autores: Lima,José R. de S.; Antonino,Antonio C. D.; Soares,Willames de A.; Borges,Edvane; Silva,Ivandro de F. da; Lira,Carlos A. B. de O.
Os componentes do balanço de energia num solo cultivado com feijão caupi nas condições do Brejo Paraibano, foram determinados numa área de 4 ha do Centro de Ciências Agrárias, da UFPB, localizada no município de Areia, PB (6o 58' S, 35o 41' W e 620 m). Para tal, instalou-se uma torre no centro da área, contendo um pluviógrafo, um piranômetro, um saldo radiômetro e sensores para medida da temperatura e da umidade relativa do ar, em dois níveis acima do dossel da cultura; além disso, dois locais no solo foram instrumentados, cada um com duas sondas térmicas instaladas horizontalmente, nas profundidades de z1 = 2,0 cm e z2 = 8,0 cm, além de uma placa destinada à medida do fluxo de calor no solo, a 5,0 cm. Essas medidas foram armazenadas a cada 30 min, num...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Razão de Bowen; Saldo de radiação; Fluxo de calor latente; Fluxo de calor sensível; Fluxo de calor no solo.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400014

Caracterização hidrodinâmica de solos: aplicação do método Beerkan
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Eduardo S. de; Antonino,Antonio C. D.; Angulo-Jaramillo,Rafael; Netto,André Maciel.
O conhecimento das propriedades hidráulicas do solo, tais como as curvas de retenção da água no solo teta(h) e da condutividade hidráulica K(teta), é indispensável para a modelagem do transporte de água e de poluentes em sistemas agrícolas. Várias técnicas experimentais têm sido propostas para determinar essas características do solo diretamente no campo, porém a complexidade, os custos elevados e o tempo de execução dessas medidas, são fatores que limitam bastante a obtenção dessas informações em grande escala. Apresenta-se, no presente trabalho, uma metodologia conhecida como "Beerkan", com a qual se busca minimizar esses fatores utilizando-se dados experimentais de infiltração, da distribuição granulométrica e da massa específica do solo, para então se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Parâmetros hidrodinâmicos; Solo não saturado; Infiltração.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000200004

Evapotranspiração real em bacia hidrográfica do Nordeste brasileiro por meio do SEBAL e produtos MODIS
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Leidjane M. M. de; Montenegro,Suzana M. G. L.; Silva,Bernardo B. da; Antonino,Antonio C. D.; Moura,Albert E. S. S. de.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar a evapotranspiração real diária - ETr por sensoriamento remoto e comparar os resultados com a ETr obtida segundo o balanço de energia com a técnica da razão de Bowen, na Bacia Hidrográfica do Rio Tapacurá, Pernambuco, Brasil. Utilizaram-se o Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL) e produtos do Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) complementados com dados obtidos em campanha experimental conduzida na bacia no período de janeiro de 2010 a agosto de 2011. A ETr pelo SEBAL se situou entre 0 e 6 mm d-1, com maiores valores no reservatório do Tapacurá e os menores nas áreas urbanas. Em áreas de pastagem a ETr obtida pela razão de Bowen variou de 3,6 a 4,9 mm d-1. O SEBAL propiciou resultados da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço de energia; Recurso hídrico; Razão de Bowen.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014001000008

Distribuição probabilística do fator de escala de dois solos do Estado da Paraíba
Provedor de dados: 91
Autores: Antonino,Antonio C. D.; Ruiz,Carlos F.; Souza,Eduardo S. de; Netto,André M.; Angulo-Jaramillo,Rafael.
A distribuição probabilística do fator de escala da camada superficial, considerando-se a teoria dos meios fractais auto-similares, foi determinada para dois solos do Estado da Paraíba. O estudo foi realizado em duas áreas experimentais, com distintas condições de clima e solo, de aproximadamente 4 ha. A primeira na Fazenda Várzea Grande, no município de São João do Cariri, PB (7º23'S e 36º31'O) com o solo classificado como Neossolo Flúvico enquanto a segunda, se localiza no Centro de Ciências Agrárias, da UFPB, no município de Areia, PB (6º58'S, 35º41'O), com o solo classificado como Latossolo Amarelo. Para estimar a condutividade hidráulica à saturação do solo, realizaram-se ensaios de infiltração com infiltrômetro de anel (15 cm de diâmetro) na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fator de escala; Condutividade hidráulica; Dimensão fractal.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200009

Balanço hídrico da cultura da mamona sob condições de sequeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Cícero de; Andrade,Alberício P. de; Lima,José R. de S.; Antonino,Antonio C. D.; Souza,Eduardo S. de; Silva,Ivandro de F. da.
O estudo dos componentes do balanço de água no solo é essencial para se compreender sua dinâmica, fornecendo subsídios para o manejo agrícola e otimização do uso de água. O presente trabalho objetivou determinar os componentes do balanço de água em solo cultivado com mamona sob condições de sequeiro. Para tal foram instalados, numa área de 4 ha da Fazenda Experimental Chã do Jardim, do Centro de Ciências Agrárias da UFPB, Areia, PB (6o 58' S, 35o 41' W e 620 m) três sítios tensio-neutrônicos cada um contendo um tubo de acesso para a sonda de nêutrons até a profundidade de 1,60 m e oito tensiômetros nas profundidades de 0,10; 0,20; 0,30; 0,40; 0,60; 0,80; 1,20 e 1,60 m, além de um pluviógrafo para medir a precipitação. Com vista à determinação da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ricinus communis L.; Evapotranspiração; Drenagem; Umidade do solo.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000100001

Daily and seasonal patterns of CO2 fluxes and evapotranspiration in maize-grass intercropping
Provedor de dados: 91
Autores: Machado,Cássia B.; Lima,José R. de S.; Antonino,Antonio C. D.; Souza,Eduardo S. de; Souza,Rodolfo M. S.; Alves,Edevaldo M.
ABSTRACT Studies that investigate the relationships between CO2 fluxes and evapotranspiration (ET) are important for predicting how agricultural ecosystems will respond to climate changes. However, none was made on the maize-grass intercropping system in Brazil. The aim of this study was to determine the ET and CO2 fluxes in a signal grass pasture intercropped with maize, in São João, Pernambuco, Brazil, in a drought year. Furthermore, the soil water storage (SWS) and leaf area index (LAI) were determined. The latent heat flux was the main consumer of the available energy and the daily and seasonal ET and CO2 variations were mainly controlled by rainfall, through the changes in soil water content and consequently in SWS. The agroecosystem acted as an...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eddy covariance; Carbon; Climate change.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000900777

Environmental control on water vapour and energy exchanges over grasslands in semiarid region of Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Gondim,Patrícia S. de S.; Lima,José R. de S.; Antonino,Antonio C. D.; Hammecker,Claude; Silva,Renan A. B. da; Gomes,Clarissa A.
A micrometeorological experiment was conducted over grasslands in a semi-arid region of north-eastern Brazil (São João, Pernambuco) from January to December 2011, using the Bowen ratio energy balance method, to improve the current understanding of energy partitioning and water vapour exchange over this ecosystem in this region. The objectives of the present study were to quantify the seasonal and diurnal variations in energy and water vapour exchanges over grasslands and understand the biotic and abiotic factors controlling the energy partitioning of this ecosystem. In the dry period, the low stored soil water limited the grass production and leaf area index, and as a consequence of these conditions, most of the annual net radiation (58%) was consumed in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiration; Soil water content; Leaf area index.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000100003

Balanço hídrico em área de pastagem no semiárido pernambucano
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Rodolfo M. S.; Souza,Eduardo S. de; Antonino,Antonio C. D.; Lima,José R. de S.
Propôs, neste trabalho, avaliar a distribuição e a interação entre os componentes do balanço hídrico em uma área de pastagem cultivada em Serra Talhada, no semiárido pernambucano. Foram realizados monitoramentos da precipitação pluvial (P), da variação no armazenamento de água (ΔA) e do escoamento superficial (ES) para determinação do balanço hídrico. A evapotranspiração (ET) foi obtida a partir da covariância dos vórtices turbulentos. O fluxo total de água no solo (Q), ou seja, a drenagem (-Q) ou ascensão capilar (+Q) foi obtido a partir da equação do balanço hídrico. A taxa de ET da pastagem foi baixa; ainda assim, foi o principal componente de saída de água do sistema seguido pelo ES que, juntos, totalizaram aproximadamente 80% da precipitação pluvial....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Escoamento superficial; Evapotranspiração; Drenagem; Armazenamento de água no solo.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000500449