Consulta: creatorFacets:"Antonino,Antonio Celso Dantas"
Registros recuperados: 8
Data/hora: 11/06/2024 01:11:10

Transporte do paclobutrazol em colunas de solos
Provedor de dados: 90
Autores: Milfont,Mônica Lúcia; Antonino,Antonio Celso Dantas; Martins,Jean Manuel Fonseca; Netto,André Maciel; Gouveia,Ester Ribeiro; Correa,Marcus Metri.
O paclobutrazol (PBZ) é um regulador de crescimento utilizado em sistemas agrícolas com o propósito de controlar o crescimento vegetativo, estimulando a capacidade reprodutiva das plantas. Esse regulador de crescimento permanece ativo no solo por muito tempo, e sua meia-vida varia com o tipo de solo e as condições climáticas, podendo afetar severamente o desenvolvimento dos cultivos subseqüentes e, por lixiviação, contaminar os aqüíferos. Este trabalho teve como objetivo estudar os mecanismos envolvidos no transporte e na sorção do PBZ em colunas, utilizando amostras de um Argissolo Amarelo eutrófico e de um Vertissolo Háplico órtico, ambos da região do Vale do Rio São Francisco. Os ensaios de deslocamento miscível do traçador (solução de KBr) e do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Parâmetros hidrodispersivos; Curva de eluição; Modelo CDE; Contaminação ambiental.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000500037

Soil CO2 Efflux Measurements by Alkali Absorption and Infrared Gas Analyzer in the Brazilian Semiarid Region
Provedor de dados: 90
Autores: Ferreira,Carlas Renata Prissila Costa; Antonino,Antonio Celso Dantas; Sampaio,Everardo Valadares de Sá Barreto; Correia,Karina Guedes; Lima,José Romualdo de Sousa; Soares,Willames de Albuquerque; Menezes,Rômulo Simões Cezar.
ABSTRACT The CO2 emission from the soil surface, commonly referred to as soil CO2 efflux (ECO2) or soil respiration, is the sum of processes that include root respiration and microbial activity. Measuring this evolution is important to establish sustainable land use models and to estimate global fluxes of carbon, which affect climate change. Despite its importance, few measurements have been made in areas of the semiarid Brazilian Northeast region, and most of them were made using the alkali absorption method (AA), which can underestimate ECO2. Measurements using AA were compared to measurements using the infrared gas analyzer method (IRGA) over ten months (in rainy and dry seasons), during the day and night, in areas of Caatinga (xeric shrubland and thorn...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: CO2 emission; Rainy season; Dry season; Caatinga; Pasture.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832018000100400

Variabilidade espacial dos parâmetros hidrodinâmicos de duas parcelas agrícolas no estado da Paraíba
Provedor de dados: 90
Autores: Souza,Eduardo Soares de; Antonino,Antonio Celso Dantas; Jaramillo,Rafael Angulo; Netto,Andre Maciel; Montenegro,Suzana Maria Gico Lima; Silva,Edvane Borges da.
O conhecimento das curvas de retenção e da condutividade hidráulica da água do solo é indispensável para a modelagem do transporte de água e de poluentes em sistemas agrícolas. Essas propriedades são afetadas por numerosas fontes de variabilidade, geralmente associadas a fatores espacial e temporal, e relacionadas com o manejo agrícola. O objetivo desse trabalho foi analisar a variabilidade espacial dos parâmetros das curvas de retenção da água (van Genuchten) e da condutividade hidráulica (Brooks &amp;amp; Corey) da água do solo, obtidos com o método "Beerkan", que se baseia em ensaios de infiltração simplificados e nas informações texturais do solo. Esses parâmetros são de forma ou texturais (parâmetros de ajuste que dão forma às curvas) e de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Propriedades hidráulicas; Escala integral; Infiltração.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000500001

Atributos Físicos, Macro e Micromorfológicos de Neossolos Regolíticos no Agreste Meridional de Pernambuco
Provedor de dados: 90
Autores: Almeida,Alison Van Der Linden de; Corrêa,Marcelo Metri; Lima,José Romualdo de Sousa; Souza,Eduardo Soares de; Santoro,Kleber Régis; Antonino,Antonio Celso Dantas.
RESUMO Neossolos Regolíticos no Agreste Meridional de Pernambuco são utilizados para diversas atividades agrícolas, com destaque para a produção de feijão. Há uma variação expressiva na produção dessa cultura, possivelmente associada à presença de lamelas, que conferem comportamento hídrico distinto entre esses solos. Objetivou-se analisar as características macromorfológicas, micromorfológicas e físicas de Neossolos Regolíticos localizados no Agreste Meridional de Pernambuco, com a finalidade de se entender o comportamento hídrico desses solos. Foram coletados e analisados dois perfis de solos localizados nos municípios de Paranatama (P1 - sem lamela) e de São João (P2 - com lamela). Os resultados mostraram que nos atributos morfológicos (cor, textura,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lamelas; Solos arenosos; Micromorfologia.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832015000501235

Desenvolvimento de um modelo fractal para a estimativa da condutividade hidráulica de solos não saturados
Provedor de dados: 90
Autores: Fuentes,Carlos; Antonino,Antonio Celso Dantas; Netto,André Maciel; Lira,Carlos Alberto Brayner de Oliveira; Cabral,Jaime Joaquim da Silva Pereira.
Baseado nos conceitos da geometria fractal e nas leis de Laplace e de Poiseuille, foi criado um modelo geral para estimar a condutividade hidráulica de solos não saturados, utilizando a curva de retenção da água no solo, conforme representada por um modelo em potência. Considerando o fato de que este novo modelo da condutividade hidráulica introduz um parâmetro de interpolação ainda desconhecido, e que, por sua vez, depende das propriedades dos solos, a validação do modelo foi realizada, utilizando dois valores-limite fisicamente representativos. Para a aplicação do modelo, os parâmetros de forma da curva de retenção da água no solo foram escolhidos de maneira a se obter o modelo de van Genuchten. Com a finalidade de obter fórmulas algébricas da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Condutividade hidráulica; Curva de retenção da água no solo; Modelo fractal.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000100006

Caracterização hidrodinâmica e hidrodispersiva de um latossolo amarelo na microrregião do brejo paraibano
Provedor de dados: 90
Autores: Netto,André Maciel; Lima,Luciano José de Souza; Antonino,Antonio Celso Dantas; Souza,Eduardo Soares de; Angulo-Jaramillo,Rafael.
Para modelar o fluxo de água e o transporte de soluto em solos são necessários parâmetros hidrodinâmicos e hidrodispersivos como dados de entrada nos modelos numéricos. O experimento de infiltração axissimétrica utilizando um infiltrômetro de anel simples com um traçador conservativo (KCl) é um método simples e eficiente para determinar esses parâmetros no campo. O objetivo deste trabalho consistiu na caracterização hidrodinâmica e hidrodispersiva de um Latossolo Amarelo situado na microrregião do brejo paraibano, no município de Areia, PB, em nível de campo, por meio da infiltrometria de anel simples. Os experimentos foram realizados em uma área cultivada com feijão em uma malha de 50 x 50 m. A condutividade hidráulica saturada, Ks, e a sorvidade, S,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Transporte de soluto; Infiltração axissimétrica; CXTFIT 2.0; Infiltrômetro de anel simples.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832013000100009

Balanço hídrico em solo com cultivos de subsistência no semi-árido do nordeste do Brasil
Provedor de dados: 91
Autores: Antonino,Antonio Celso Dantas; Sampaio,Everardo V. S. B.; Dall'Olio,Attilio; Salcedo,Ignácio Hernan.
Tendo em vista ser a água limitante e haver poucos estudos sobre o balanço hídrico em cultivos do semi-árido nordestino, instalou-se um experimento em Coxixola, PB, com quatro tratamentos (plantios de milho e de feijão, solo nu e com cobertura morta), parcelas de 7,7 x 10 m e espaçamento de plantio de 1,1 x 1,0 m. Foram medidos chuva, evaporação (Tanque "classe A") e armazenamento de água no solo (sonda de nêutrons). A chuva pouca (212 mm) e mal distribuída causou restrição hídrica na parte final do experimento e foi responsável pelas baixas eficiências de uso de água e baixas produtividades do milho (grãos e biomassa total, 282 e 1141 kg ha-1) e do feijão (166 e 558 kg ha-1). Solo nu e com cobertura morta tiveram comportamento semelhante, com grandes...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Balanço hídrico; Feijão; Milho; Déficit hídrico; Cobertura morta.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000100006

Balanço de energia e evapotranspiração de feijão caupi sob condições de sequeiro
Provedor de dados: 124
Autores: Lima,José Romualdo de Sousa; Antonino,Antonio Celso Dantas; Lira,Carlos Alberto Brayner de Oliveira; Souza,Eduardo Soares de; Silva,Ivandro de França da.
Objetivou-se determinar os componentes do balanço de energia (saldo de radiação, fluxos de calor latente, sensível e no solo), a evapotranspiração (ET) e a eficiência no uso de água (EUA) do feijão caupi cultivado sob condições de sequeiro. O experimento foi conduzido numa área de quatro hectares, localizada no CCA/UFPB, Areia, PB (6º58'12" S e 35º42'15" O e 620 m), durante o período de 22/07/2003 a 17/10/2003. Para a determinação dos componentes do balanço de energia e da ET utilizou-se o método da razão de Bowen, sendo que para isso foi instalada, no centro da área, uma torre micrometeorológica com sensores para medição da temperatura e da umidade relativa, em dois níveis acima do dossel do caupi, além de sensores para a medição do saldo de radiação, da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Relações hídricas; Eficiência no uso de água; Razão de Bowen.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902011000100009