Consulta: creatorFacets:"Athayde Júnior,Gilson B."
Registros recuperados: 1
Data/hora: 13/06/2024 04:19:20

Tratamento de resíduos sólidos de centrais de abastecimento e feiras livres em reator anaeróbio de batelada
Provedor de dados: 91
Autores: Leite,Valderi D.; Sousa,José T. de; Prasad,Shiva; Lopes,Wilton S.; Athayde Júnior,Gilson B.; Dantas,Alberto M. M.
Em feiras livres e centrais de abastecimento são produzidas quantidades bastante significativas de resíduos sólidos, com características favoráveis ao aproveitamento integral em processo de bioestabilização anaeróbia. O processo de bioestabilização é realizado em reatores anaeróbios de batelada (RAB), com tempo de detenção de sólidos variando de 250 a 300 dias originando, como produtos finais, o biogás, com cerca de 60% de gás metano, além de composto orgânico parcialmente bioestabilizado. Neste trabalho, foram utilizados resíduos sólidos orgânicos tipicamente vegetais, advindos de centrais de abastecimento, feiras livres e lodo de esgoto sanitário. O sistema experimental utilizado era constituído basicamente por um reator anaeróbio de batelada, com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Anaeróbio; Reator de batelada; Resíduos sólidos; Biogás; Lodo.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200022