Consulta: creatorFacets:"Baio,Fábio H. R."
Registros recuperados: 5
Data/hora: 12/06/2024 13:17:37

Modelo de programação linear para seleção de pulverizadores agrícolas de barras
Provedor de dados: 70
Autores: Baio,Fábio H. R.; Antuniassi,Ulisses R.; Balastreire,Luiz A.; Caixeta Filho,José V.
A seleção de pulverizadores agrícolas que se adaptem às necessidades da propriedade, é um processo trabalhoso, sendo uma das etapas mais importantes dentro do processo produtivo. O objetivo do presente trabalho foi o de desenvolver e utilizar um modelo de programação linear para auxiliar na seleção de pulverizadores agrícolas de barras, baseado no menor custo horário do equipamento. Foram utilizadas as informações técnicas referentes a 20 modelos de pulverizadores disponíveis no mercado, sendo quatro autopropelidos, oito de arrasto e oito do tipo montado. A análise de sensibilidade dos componentes dos custos operacionais mostrou que as taxas de reparo e depreciação foram os fatores que mais interferiram na variação do custo horário do conjunto...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Programação linear; Tratamento fitossanitário; Máquinas agrícolas.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000200014

Avaliação da acurácia no direcionamento com piloto automático e contraste da capacidade de campo operacional no plantio mecanizado da cana-de-açúcar
Provedor de dados: 70
Autores: Baio,Fábio H. R.; Moratelli,Rodrigo F.
Com o crescimento da mecanização da cana-de-açúcar, é necessária uma dinamização dos processos, como no uso de técnicas de agricultura de precisão para uma diminuição do custo de produção. O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de contrastar a acurácia nas passadas orientadas por dois sistemas de direcionamento, autodirecionamento via satélite versus manual, assim como comparar as capacidades de campo e a eficiência operacional envolvidos no plantio mecanizado da cana-de-açúcar. Foram analisados dois tratamentos: com e sem o auxílio do piloto automático por GPS RTK na operação de plantio mecanizado. As avaliações foram realizadas em condições de campo, na Usina IACO Agrícola S.A., em Chapadão do Sul - MS. De acordo com os resultados obtidos,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Piloto automático; Direcionamento; GPS.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000200017

Modelagem matemática para seleção de conjuntos mecanizados agrícolas pelo menor custo operacional
Provedor de dados: 70
Autores: Baio,Fábio H. R.; Rodrigues,Andrew D.; Santos,Gilson S. dos; Silva,Simone P. da.
A seleção de uma máquina agrícola pode tornar-se uma tarefa árdua, pois há diversas variáveis que devem ser consideradas. A escolha do equipamento mais adequado para uma propriedade agrícola é uma das etapas mais importantes do processo produtivo. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um modelo de computador por programação linear em plataforma web para seleção automatizada de conjuntos mecanizados agrícolas, baseados no menor custo operacional. O programa, desenvolvido em linguagem ASP.NET, pode ser acessado gratuitamente pela Internet (http://www.maquinas.ufms.br). O usuário pode selecionar um conjunto mecanizado agrícola dentro de uma vasta lista de opções que contém suas especificações técnicas ou deixar que o programa lhe retorne automaticamente a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Modelagem computacional; Programação linear; Seleção de máquinas.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000200018

Soil resistance to penetration in cotton rows and interrows
Provedor de dados: 91
Autores: Baio,Fábio H. R.; Scarpin,Igor M.; Roque,Cassiano G.; Neves,Danilo C.
ABSTRACT The soil physical quality is one of the most determinant factors for the development of any crop. This study aimed to assess the sample representativeness in soil resistance to penetration mappings taken in rows and interrows of the cotton crop, under two soil moisture conditions. Thirty control points were sampled in a cotton field of 91 ha. Soil resistance to penetration and soil moisture were measured at these georeferenced points. Regardless of soil moisture, the sampling position of soil resistance to penetration is indifferent (row, interrow, or in both positions) when the analysed depth is greater than 0.20 m in the cotton crop. The decrease of soil moisture causes the increment of soil resistance to penetration, regardless of the sampling...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cone index; Penetrometer; Soil compaction.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000600433

Avaliação da acurácia de uma barra de luz utilizada na agricultura de precisão, em relação ao marcador de espuma
Provedor de dados: 91
Autores: Baio,Fábio H. R.; Balastreire,Luiz A.; Torres,Fábio; Ribeiro Filho,Affonso C.
Alguns equipamentos utilizados na agricultura de precisão têm, por finalidade, a melhoria das condições operacionais. A barra de luz é um equipamento utilizado para a orientação de um veículo em faixas adjacentes, diminuindo a sobreposição da operação agrícola entre passadas consecutivas e otimizando a eficiência da aplicação agrícola. O presente trabalho teve por objetivo a determinação da acurácia da barra de luz em relação ao marcador de espuma e a verificação da adaptação dos operadores à nova tecnologia. Para tanto, foram realizados dois ensaios em locais distintos, com operadores diferentes e foram comparados os erros de sobreposição e falhas nas passadas adjacentes de um pulverizador automotriz. Ocorreu alta adaptação dos operadores à nova...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Barra de luz; Marcador de espuma; Agricultura de precisão.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000200031