Consulta: creatorFacets:"Batista,Rafael O."
Registros recuperados: 6
Data/hora: 12/06/2024 10:19:18

Vazão de gotejadores com distintos tempos de irrigação aplicando água residuária de suinocultura e água de abastecimento
Provedor de dados: 70
Autores: Batista,Rafael O.; Oliveira,Rubens A. de; Figueiredo,Vladimir B.; Silva,Ketson B. da; Ferreira,Daianni A. da Costa.
Este trabalho objetivou analisar o efeito das proporções do tempo de irrigação com água residuária de suinocultura (ARS) e água de abastecimento (AA) na alteração da vazão de gotejadores. O experimento foi montado no esquema de parcelas subsubdivididas, em delineamento inteiramente casualizado, com três repetições, tendo nas parcelas as proporções de tempo de irrigação (1E3A - 1 h de ARS e 3 h de AA; 2E2A - 2 h de ARS 2 h de AA; 3E1A - 3 h de ARS e 1 h de AA, e 4E - 4 h de ARS); nas subparcelas, os tipos de gotejadores (G1, G2 e G3) e nas sub-subparcelas os tempos das avaliações (0; 20; 40; 60; 80; 100; 120; 140 e 160 h). Os atributos físico-químicos e biológicos da ARS e AA foram obtidos a cada 20 h e 80 h, respectivamente. Realizou-se a medição de vazão...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Emissores; Obstrução; Efluente.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000600022

Alterações químicas de Argissolo irrigado com percolado de aterro sanitário e água de abastecimento
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Daniela da C. L.; Batista,Rafael O.; Oliveira,Adriana de F. M.; Silva,Ketson B. da.
RESUMO Este trabalho objetivou analisar os efeitos da aplicação de dosagens de percolado de aterro sanitário (PATS) + água de abastecimento (AA) na alteração química de argissolo cultivado com capim elefante. O experimento foi montado em esquema de parcelas subsubdivididas, no delineamento em blocos casualizados com cinco repetições tendo, nas parcelas, as dosagens de PATS + AA (T1 - 0 mm de PATS + AA; T2 - 1 mm de PATS + AA; T3 - 2 mm de PATS + AA; T4 - 3 mm de PATS + AA; e T5 - 4 mm de PATS + AA), nas subparcelas as profundidades analisadas (0 a 0,2 m e 0,2 a 0,4 m) e nas subsubparcelas os tempos de amostragem (0, 30, 60, 90 e 120 dias). Amostras de solo foram realizadas a cada 30 dias, durante 120 dias para determinação de características químicas. As...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Resíduo líquido urbano; Impactos no solo; Reúso.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000600598

Biological treatment of drippers clogged by the use of treated domestic wastewater
Provedor de dados: 91
Autores: Costa,Danniely O.; Batista,Rafael O.; Vale,Hudson S. M.; Sousa,Amanda B. de; Dombroski,Solange A. G.; Alves,Sandra M. C.
ABSTRACT This study aimed to recover the flow rate of clogged drippers with different doses and permanence times of the product MaxBio. The experiment was conducted in a completely randomized design in split-split-plot scheme, where the plots corresponded to product doses (80, 160, 240 and 320 mg L-1), subplots to the applied treatments (T1 - without biological treatment, T2 - 1st application of the product, and T3 - 2nd application of the product) and in sub-subplots the types of emitters (Plastro Hydrodrip Super, Netafim Tiran and Netafim PCJ-CNJ), with three replicates. The four irrigation units operated with treated domestic wastewater for 400 h in order to clog the emitters. After applying the product MaxBio, the flow rate of the drippers and the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Emitters; Wastewater; Unclogging; Bactéria.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000700595

Trace elements in Ultisol irrigated with landfill leachate and public-supply water
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Daniela da C. L.; Batista,Rafael O.; Mesquita,Francisco O.; Silva,Ketson B. da; Alves,Sandra M. C.; Gurgel,Marcelo T.
ABSTRACT Landfill leachates have considerable amounts of organic matter and mineral nutrients and, when applied in environmentally adequate amounts, show fertilizing potential for the soil-plant system. This study aimed to analyze the effect of landfill leachate (LFL) and the public-supply water (PSW) depths on the contents of trace elements in an Ultisol. This work was carried out from April 21 to August 21, 2012, in split-split-plot scheme; LFL and PSW depths (T1 - 0 mm of LFL and 1067 mm of PSW; T2 – 60 mm of LFL and 1067 mm of PSW, T3 - 120 mm of LFL and 1067 of PSW, T4 - 180 mm of LFL and 1067 of PSW, and T5 - 240 mm of LFL and 1067 mm of PSW) in the plots, the analyzed layers (0-0.2 m and 0.2-0.4 m) in the subplots and the sampling times (0, 30, 60,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Liquid waste; Agricultural use; Heavy metals.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000800769

Landfill leachate as nutritional source in castor bean cultivation under semi-arid conditions
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade Filho,Jerônimo; Dias,Nildo da S.; Batista,Rafael O.; Santos Júnior,José A.; Santos,Anne G. D.; Lima,Ana L. F.
ABSTRACT The relevance of using technology for the rational destination of waste from a wide range of human activities is imminently paramount. In this context, between September 2014 and January 2015, in Mossoró, RN, Brazil (5º 11' 31" S; 37º 20' 40" W), the present work was conducted to evaluate strategies for the utilization of landfill leachate as source of water and nutrients in agriculture. For this, castor bean plants (Ricinus communis L.), cv. BRS Energia, cultivated in eutrophic Red Yellow Argisol, were subjected to irrigation depth application strategies, namely: initial application of leachate corresponding to 20, 40, 60 and 80% of the irrigation depth and subsequent application of the remaining water depth percentage using public-supply water,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Waste disposal; Irrigation; Oilseed crops.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662018000600378

Obstrução e uniformidade de aplicação em sistemas de irrigação por gotejamento aplicando-se efluente da suinocultura
Provedor de dados: 91
Autores: Batista,Rafael O.; Oliveira,Rubens A.; Santos,Delfran B. dos; Oliveira,Adriana de F. M.; Azevedo,Carlos A. V. de; Medeiros,Salomão de S.
Neste trabalho buscou-se analisar o efeito de diferentes manejos de água residuária de suinocultura e de água de abastecimento na obstrução de emissores e na uniformidade de aplicação de sistemas de irrigação por gotejamento. O experimento foi realizado na Universidade Federal de Viçosa (UFV) e montado em esquema de parcelas subsubdivididas tendo, nas parcelas, os manejos (1E3A - uma hora de aplicação de efluente mais três horas de aplicação de água limpa, 2E2A - duas horas de aplicação de efluente mais duas horas de aplicação de água limpa, 3E1A - três horas de aplicação de efluente mais uma hora de aplicação de água limpa e 4E - quatro horas de aplicação de efluente), nas subparcelas os tipos de gotejador (G1, G2 e G3) e, nas subsubparcelas, os tempos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água residuária; Desempenho; Gotejadores.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013000700002