Consulta: creatorFacets:"Botrel,Tarlei A."
Registros recuperados: 27
Data/hora: 02/06/2024 13:42:06

Perda de carga localizada em emissores não coaxiais integrados a tubos de polietileno
Provedor de dados: 70
Autores: Rettore Neto,Osvaldo; Frizzone,José A.; Miranda,Jarbas H.; Botrel,Tarlei A.
Este trabalho apresenta os resultados de experimento conduzido para avaliar as perdas de carga localizadas em gotejados não coaxiais integrados a tubos de polietileno. As perdas de carga para diferentes vazões foram determinadas em quatro modelos de tubos-gotejadores, com dez repetições. Para cada vazão, a perda de carga localizada foi calculada pela diferença entre a perda de carga no tubo com emissor e a perda de carga contínua no tubo uniforme estimada pela equação de Darcy-Weisbach com o fator de atrito (f) previamente determinado. Aproximações matemáticas foram sugeridas para calcular hfe com base no coeficiente de carga cinética (K) e em um valor constante de comprimento equivalente (Le). Para os modelos de tubos-gotejadores estudados, a perda de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coeficiente de carga cinética; Comprimento equivalente; Irrigação por gotejamento; Fator de atrito.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000100004

Modelagem da dinâmica do potássio no solo sob irrigação por gotejamento: validação do modelo
Provedor de dados: 70
Autores: Rivera,René N. C.; Duarte,Sergio N.; Miranda,Jarbas H. de; Botrel,Tarlei A.
A compreensão do transporte simultâneo de água e solutos a partir de uma fonte pontual permite desenvolver estratégias eficientes na fertirrigação, sendo importante no dimensionamento, operação e manejo de sistemas de irrigação localizada. Assim, o presente trabalho teve como objetivo apresentar a validação de modelo matemático desenvolvido para simular o deslocamento simultâneo de água e potássio na irrigação por gotejamento. O desenvolvimento do modelo baseou-se na resolução numérica de equações diferenciais parciais de segunda ordem, aplicadas à fonte puntiforme sob fluxo transiente de água e solutos. O experimento de validação foi conduzido no Departamento de Engenharia Rural da ESALQ/USP. O solo utilizado foi um Latossolo Vermelho, fase arenosa, série...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Simulação; Transporte de potássio; Bulbo úmido.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000200006

Uso de cloração e ar comprimido no controle do entupimento de gotejadores ocasionado pela aplicação de água residuária
Provedor de dados: 70
Autores: Cararo,Denis C.; Botrel,Tarlei A.
O crescimento demográfico, o aumento da demanda por água e alimentos, a crescente geração de resíduos, a poluição de corpos de água e a escassez de água têm ocasionado a busca por soluções, das quais uma é o aproveitamento do efluente de estações de tratamento de esgoto na agricultura. Um modo seguro de efetuar a aplicação desse recurso, também fertilizante, é utilizando a irrigação por gotejamento, porém o entupimento nesse sistema consiste em fator restritivo. Assim, com o objetivo de minimizar o entupimento em quatro modelos de gotejadores por uso de águas residuárias oriundas de tratamento secundário de estação de tratamento de esgoto, testaram-se quatro tipos de manejo: (I) controle (somente filtragem), (II) cloração, (III) ar comprimido e (IV)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação localizada; Entupimento de emissores; Efluente.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000300002

Quantificação do erro na determinação da perda contínua de carga em tubos elásticos
Provedor de dados: 70
Autores: Rettore Neto,Osvaldo; Botrel,Tarlei A.; Frizzone,José A.; Pinto,Marinaldo F.; Camargo,Antônio P.
A indústria de plásticos e derivados, com o auxílio da engenharia, tem aprimorado a qualidade do material destinado à fabricação de tubos, principalmente os de polietileno. A elasticidade desses tubos permite que ocorra aumento do diâmetro interno com o aumento da pressão, o que não é levado em consideração pelos equacionamentos matemáticos utilizados para a determinação da perda de carga. O objetivo deste trabalho foi quantificar os erros na determinação da perda de carga em tubos elásticos, em função da pressão de entrada na linha lateral, comparando valores observados e estimados pelas equações recomendadas na literatura técnica. Avaliaram-se 3 amostras de tubo de polietileno sob 9 pressões de entrada e 3 vazões, sendo estas correspondentes às...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Perda de carga contínua; Irrigação localizada; Tubos de polietileno.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000600023

Desenvolvimento de software e hardware para irrigação de precisão usando pivô central
Provedor de dados: 70
Autores: Queiroz,Tadeu M. de; Botrel,Tarlei A.; Frizzone,José A.
O presente trabalho teve por objetivo desenvolver softwares e hardwares para aplicação ao monitoramento e controle automático para a irrigação de precisão usando sistemas do tipo pivô central. O trabalho foi desenvolvido no Departamento de Engenharia Rural - LER, da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - ESALQ, da Universidade de São Paulo - USP, em Piracicaba - SP. Foram utilizados componentes eletrônicos discretos, circuitos integrados diversos, módulos de radiofreqüência, microcontroladores da família Basic Step e um microcomputador. Foram utilizadas as linguagens Delphi e TBasic. O hardware é constituído de dois circuitos eletrônicos, sendo um deles para "interface" com o computador e o outro para monitoramento e transmissão da leitura de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Automação; Eletrônica; Manejo da irrigação.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000100005

Pressure compensating microsprinklers using microtube as a flow controller
Provedor de dados: 70
Autores: Almeida,Alexsandro C. dos Santos; Almeida,Ceres D. G. C. de; Botrel,Tarlei A.; Frizzone,José A.
ABSTRACT Microsprinkler non-pressure compensating nozzles usually show water flow variation along the lateral line. This study aimed at adapting microtubes into non-compensating system of microsprinklers previous installed in the field, as a self-compensated nozzle, to improve the flow uniformity along the lateral line. Microtubes were adapted to three types of commercial microsprinklers. Tests were conducted, both in the laboratory and in field, to evaluate the microsprinkler performance at four different flows (40, 50, 60 and 70 L h-1) under pressure head range from 75 to 245 kPa. Nozzles presented coefficient of flow-rate variation (CVq) lower than 5.5% and distribution uniformity (DU) greater than 95%, which are classified as excellent. The original...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Microtube nozzles; Micro-irrigation; Lateral design.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000100036

Modelo matemático aplicado à irrigação localizada com microtubos sob regime de escoamento turbulento
Provedor de dados: 70
Autores: Souza,Wanderley de J.; Botrel,Tarlei A.; Almeida,Alexsandro C. dos S.; Correa,Cristina B.
O presente trabalho teve como objetivos, desenvolver dois modelos matemáticos para dimensionamento de microtubos em irrigação localizada, operando sob regime de escoamento turbulento, nos quais foram incluídas as perdas de carga no microtubo, perda de carga localizada e perdas por energia de velocidade na saída do microtubo. Para a determinação da perda de carga localizada, obteve-se, por meio de dados de laboratório, valores de coeficientes K de dissipação de energia na entrada do microtubo. Os modelos foram avaliados com o dimensionamento de uma linha lateral de irrigação e tiveram ótimos desempenhos, tendo em vista que os dados coletados proporcionaram vazão média próxima da vazão de projeto, com coeficiente de determinação acima de 98%, excelente...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Linha lateral; Perda de carga; Hidráulica.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162011000200008

Modelo aplicado à dinâmica da água e do potássio no solo sob irrigação por gotejamento: análise de sensibilidade
Provedor de dados: 70
Autores: Rivera,René N.C.; Miranda,Jarbas H.; Duarte,Sérgio N.; Botrel,Tarlei A.
A compreensão do transporte simultâneo da água e de solutos, a partir de uma fonte pontual, permite desenvolver estratégias eficientes na fertirrigação, sendo importante no dimensionamento, na operação e no manejo de sistemas de irrigação localizada. O presente trabalho teve como objetivo apresentar a análise de sensibilidade de um modelo matemático, desenvolvido para simular o deslocamento simultâneo de água e de potássio na irrigação por gotejamento. A análise de sensibilidade foi realizada com respeito às variações individuais da condutividade hidráulica do solo saturado, umidade inicial e saturada do solo, dispersividade, fator de retardamento e vazão do emissor. Os resultados obtidos revelaram que o modelo matemático, com relação à distribuição de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Deslocamento miscível; Dinâmica de solutos; Modelagem computacional.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000300006

Aplicação de doses de CO2 via água de irrigação na cultura da alface
Provedor de dados: 75
Autores: Gomes,Tamara Maria; Modolo,Valéria A.; Botrel,Tarlei A.; Oliveira,Ricardo F. de.
A concentração de CO2 na atmosfera vem aumentado significativamente desde a revolução industrial, estando hoje próximo de 365 mmol mol-1, com tendência de aumento. Este trabalho teve como objetivo estudar a influência de doses crescentes de CO2 via água de irrigação por gotejamento sobre o crescimento, o desenvolvimento, a fotossíntese e a produtividade da alface cultivar Elisa, bem como seus efeitos sobre a condutividade elétrica. O experimento foi conduzido sob túneis plásticos, em delineamento experimental inteiramente casualizado. Os tratamentos foram compostos por doses de CO2: 0 (testemunha), 52; 155 e 310 kg ha-1, aplicadas via água de irrigação. As irrigações foram realizadas diariamente com base na evaporação do tanque classe A, corrigida pelo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; Dióxido de carbono; Irrigação; Fertirrigação; Matéria seca.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362005000200031

Dióxido de carbono aplicado via água de irrigação na cultura da alface
Provedor de dados: 75
Autores: Furlan,Raquel A.; Alves,Dálcio R. B.; Folegatti,Marcos V.; Botrel,Tarlei A.; Minami,Keigo.
O experimento foi realizado em Piracicaba (SP), com o objetivo de avaliar os efeitos da aplicação de dióxido de carbono via água de irrigação na produtividade e qualidade de alface cultivada em ambiente protegido. Os tratamentos foram constituídos de dois ambientes protegidos, sendo um com aplicação de CO2 e o outro sem aplicação de CO2, onde se cultivou a alface cultivar Verônica. Cada um dos ambientes foi composto por oito parcelas com dimensões de 1,2 m x 6,0 m e espaçadas de 0,80 m. A cultura foi irrigada com o tubo gotejador "Rain Tape" com vazão de 1,15 L/h, pressão de serviço de 60 kPa e espaçamento entre gotejadores de 0,20 m. As irrigações foram feitas diariamente, tendo em vista o objetivo de aplicação diária da dose de CO2 de 50 L/m²/dia. As...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; Ambiente protegido; CO2; Gotejamento.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-05362001000100005

Development of a filtration system with high-frequency flow reversal
Provedor de dados: 91
Autores: Pinto,Marinaldo F.; Alves,Dinara G.; Saretta,Ezequiel; Camargo,Antonio P. de; Botrel,Tarlei A.
ABSTRACT The aim of this study was to develop a filtration system with high-frequency flow reversal and minimum requirement of water for cleaning routines. The system was developed in the period from 2011 to 2013 and consists of three screen filters and eleven solenoid valves electronically controlled by a controller that operates based on head loss measurements. The following evaluations were carried out: head loss curve as a function of flow rate; filtrating efficiency as a function of solids concentration, frequency of flow reversal and increment in head loss. The experimental design was completely randomized in a factorial scheme with three replicates and two treatment levels for each factor. The filtration efficiency was equal to 98.6% for particles...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Water quality; Emitter clogging; Screen filter.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000400295

Desenvolvimento de protótipos de microaspersores através de prototipagem rápida e torneamento mecânico
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Alexsandro C. S.; Botrel,Tarlei A.; Souza,Wanderley J.; Oliveira,Marcelo F.; Camargo,Antonio P.
Objetivou-se, com este trabalho, construir protótipos de microaspersores, com boa uniformidade de distribuição para irrigações com sobreposição em hortas agrícolas, utilizando-se os processos de prototipagem rápida e torneamento mecânico. O estudo foi conduzido na ESALQ/USP e no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI). Utilizou-se o coeficiente de uniformidade de Christiansen na avaliação do desempenho dos emissores. O PVC e o tecnyl foram os materiais que apresentaram mais facilidade na construção dos protótipos no processo de torneamento mecânico, porém o PVC foi o escolhido devido ao melhor acabamento. Os protótipos construídos com torneamento mecânico apresentaram resultados satisfatórios ressaltando tratar-se de um processo bastante...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação localizada; Hortas agrícolas; Inovações tecnológicas.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000700001

Alteração no diâmetro e na perda de carga em tubos de polietileno submetidos a diferentes pressões
Provedor de dados: 91
Autores: Vilela,Luís A. A.; Soccol,Olívio J.; Gervásio,Eliézer S.; Frizzone,José A.; Botrel,Tarlei A.
Procedeu-se à avaliação das alterações de diâmetro e da perda de carga em tubos de polietileno de baixa densidade, com diâmetros nominais DN12 e DN20, quando submetidos a pressões de operação de 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 e 400 kPa. Os diâmetros foram medidos com um paquímetro digital, suas alterações por meio de dois dendrômetros interligados a um datalogger e as perdas de carga por um transdutor de pressão diferencial. Verificou-se a influência da pressão de operação sobre os diâmetros internos e na perda de carga, principalmente para o tubo DN20. Foram ajustadas equações correlacionando-se a vazão e a perda de carga, para cada uma das pressões, além de outra obtida com todos os pares de valores, para cada modelo de tubo. As equações foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Irrigação localizada; Tubos de polietileno.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000100030

An irrigation controller mechanically actuated by soil-water tension: I - Design, development and laboratory evaluations
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Alexsandro C. S.; Botrel,Tarlei A.; Raine,Steven R.; Camargo,Antonio P. de; Pinto,Marinaldo F.; Salvador,Conan A.
ABSTRACT The objective of this study was to develop and evaluate an irrigation controller that was mechanically actuated by soil-water tension within laboratory conditions. The controller was designed and constructed using readily available hydraulic fittings and other componentry. The main components of the controller were a tensiometer; a rubber diaphragm that moves according to the variation in tension inside of the tensiometer; an activation rod that transfers the movement from diaphragm to the switch valve; and a steel spring that regulates the activation of soil water tension. Six irrigation controller samples were tested in the laboratory to evaluate the mechanical performance and component forces required to activate the controllers. The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigation scheduling; Tensiometer; Automation.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000600369

Modelagem para o dimensionamento de microtubos em irrigação localizada
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Rodrigo O. R. de M.; Botrel,Tarlei A.
Com o intuito de oferecer embasamento técnico-científico para o desenvolvimento de uma irrigação de baixo custo e alto nível tecnológico, este trabalho teve como objetivo desenvolver uma equação para dimensionamento de microtubos em que a perda de carga localizada, a perda de carga ao longo do tubo e a energia de velocidade, estão representados na equação. O presente trabalho foi conduzido no Departamento de Engenharia Rural da ESALQ/USP, onde foi estabelecida, com base nos resultados dos ensaios dos microtubos, a relação entre pressão, comprimento, vazão e diâmetro para três diferentes modelos matemáticos de representação do fenômeno de perda de energia no microtubo. Dentre os modelos propostos, o que considerou a perda de carga localizada nesse fenômeno,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gotejamento; Hidráulica; Perda de carga.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000100003

Irrigation controller mechanically actuated by soil-water tension: II - Field evaluations
Provedor de dados: 91
Autores: Almeida,Alexsandro C. S.; Botrel,Tarlei A.; Raine,Steven R.; Camargo,Antonio P. de; Pinto,Marinaldo F.; Salvador,Conan A.
ABSTRACT In this study, a field evaluation of the performance of an irrigation controller mechanically actuated by soil-water tension (SWT) was performed. The controller employs a tensiometer used as a sensor of SWT to directly control a mechanically actuated hydraulic valve. Six controllers were installed in an orchard to control the irrigation for six rows of plants over 64 days. Each controller controlled the irrigation of one lateral drip line. The drip irrigation system was gravity-fed from a water source placed 7 m above the soil surface. The SWT and the pressure in each lateral line were measured to evaluate the performance of the controllers. All the controllers tested in the field autonomously initiated and terminated the irrigation during the...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigation scheduling; Technological innovation; Tensiometer; Automation.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000500298

Fertigação em mudas de citros utilizando-se mangueiras e microtubos sob regime de escoamento turbulento
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Wanderley J.; Botrel,Tarlei A.; Carvalho,Daniel F. de; Silva,Leonardo D. B. da.
A irrigação localizada utilizando-se microtubo como emissor operando em regime de escoamento turbulento, pode ser uma alternativa viável, tanto técnica como economicamente para a produção de mudas de citros. Objetivou-se, com este trabalho, avaliar o desempenho de um sistema de fertigação na produção de mudas de laranja em viveiro projetado pelo modelo matemático universal, utilizando-se microtubos como emissores, sob regime de escoamento turbulento e comparar o desenvolvimento das plantas fertigadas por microtubos com o sistema em que se utiliza o método tradicional com mangueiras. No dimensionamento do comprimento dos emissores considerou-se o coeficiente K de dissipação de energia localizada através de um microtubo com diâmetro interno de 0,761 mm. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Emissor; Entupimento; Irrigação localizada; Irrigação de precisão.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000800008

Avaliação do sistema de pulverização com funcionamento intermitente, acoplado ao pivô central, Notliada
Provedor de dados: 91
Autores: Armindo,Robson A.; Botrel,Tarlei A.; Dourado Neto,Durval; Mourão,Gerson B.
Teve-se como objetivo, no presente trabalho, avaliar o desvio existente entre as vazões estimadas e observadas dos emissores presentes no sistema de pulverização acoplado ao pivô central, Notliada. Os testes foram realizados em um protótipo do sistema, montado em uma área anexa ao Laboratório de Hidráulica do Departamento de Engenharia Rural (LER) pertencente à Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" - ESALQ/USP. Os resultados obtidos mostraram que os modelos gerados dos desvios relativos existentes entre as vazões estimadas e observadas em função da freqüência de operação da válvula solenóide apresentaram excelentes índices de precisão e exatidão. Encontrou-se um tempo mínimo de 1,0 s em que a válvula solenóide deve permanecer ligada para os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Quimigação; Válvula solenóide; Automação.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000100004

Otimização do uso da água em sistemas de irrigação por aspersão
Provedor de dados: 91
Autores: Paz,Vital P. da S.; Frizzone,José A.; Botrel,Tarlei A.; Folegatti,Marcos V.
O manejo adequado de um sistema de irrigação deverá ser capaz de propiciar ao agricultor o uso eficiente da água, para aumentar a produtividade das culturas, reduzir os custos de produção e, conseqüentemente, maximizar o retorno dos investimentos. Técnicas eficientes de aplicação de água constituem condições essenciais para o desenvolvimento agrícola sustentado, baseado na economia do recurso hídrico e na preservação ambiental. O objetivo deste trabalho foi estudar a redução da receita líquida decorrente da aplicação deficiente ou excessiva de água, a influência da uniformidade de distribuição de água sobre a lâmina ótima econômica que maximiza a receita líquida e prever a operação otimizada de sistemas de irrigação por aspersão. A minimização das perdas...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eficiência de uso da água; Otimização; Irrigação por aspersão.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300004

Irrigação localizada subsuperfical: gotejador convencional e novo protótipo
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,Wanderley de J.; Botrel,Tarlei A.; Coelho,Rubens D.; Nova,Nilson A. V.
A irrigação por gotejamento subsuperficial, que utiliza um sistema protetor do emissor para evitar entupimento do mesmo por raiz e partículas sólida do solo, pode ser viável em relação a um sistema convencional. Propôs-se, com este trabalho, avaliar o desempenho de um sistema para proteção de emissor e comparar os resultados com um sistema que utiliza emissor convencional para irrigação por gotejamento subsuperficial. O sistema com protetor foi construído com materiais de baixo custo: mangueira de polietileno, microtubo, conector e um gotejador para controlar a vazão e no sistema convencional utilizou-se um emissor comercial. Após 12 meses de avaliação o sistema com protetor demonstrou bom desempenho com vazão relativa média de 0,97 e 0,98 em vasos com e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Intrusão radicular; Entupimento; Sucção de partículas sólidas.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000800001

Efeitos da aplicação de efluente tratado no solo: pH, matéria orgânica, fósforo e potássio
Provedor de dados: 91
Autores: Duarte,Anamaria S.; Airoldi,Rogério P. S.; Folegatti,Marcos V.; Botrel,Tarlei A.; Soares,Tales M.
O objetivo desta pesquisa foi avaliar os efeitos da disposição do efluente doméstico tratado em algumas características químicas do solo, razão pela qual foram determinadas as características físicas e químicas do efluente tratado e da água de abastecimento público e as características químicas do solo cultivado. Esta pesquisa foi realizada no período de maio a setembro de 2005, com o cultivo de variedade matador de pimentão com delineamento experimental inteiramente casualisado em esquema fatorial 4 x 2, sendo quatro tipos de água e dois níveis de adubação e 12 repetições para cada tratamento. Concluiu-se ao término do experimento que o efluente utilizado mostrou qualidade física e química adequada para irrigação de plantas de pimentão e, com exceção da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Reuso; Fertilidade.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662008000300012

Avaliação de um hidrociclone de Rietema para remoção de areia da água de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Soccol,Olívio J.; Botrel,Tarlei A.; Gervásio,Eliezer S.; Ullmann,Mario N.
Neste trabalho, o principal objetivo foi avaliar a capacidade de um hidrociclone tipo Rietema, com 50 mm de diâmetro, em reter areia suspensa na água de irrigação. O hidrociclone operou com diferenciais de pressão que variaram de 10 a 60 kPa e vazões entre 1.159,90 a 2.603,60 L h-1. A concentração de areia na suspensão variou de 2,81 a 7,01 g L-1. Os resultados mostraram que as melhores eficiências de remoção foram obtidas para os diferenciais de pressão de 10 e 20 kPa, com diâmetros de corte de 50 mm apresentando uma eficiência granulométrica de 70%.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ciclone; Qualidade da água; Pré-filtragem.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400004

Avaliação do desempenho hidráulico da bomba injetora Indek, para fertigação
Provedor de dados: 91
Autores: Fernandes,André L. T.; Coelho,Rubens D.; Botrel,Tarlei A.
Para que se possa obter bom rendimento das culturas, torna-se necessário o fornecimento de água e nutrientes às plantas. A prática que faz a aplicação simultânea de água e nutrientes ou defensivos, é denominada quimigação e, para sua utilização racional, é essencial o conhecimento das características dos equipamentos utilizados. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho hidráulico da bomba injetora de fertilizantes da marca Indek, visando ao desenvolvimento e a calibração de um modelo matemático que relacionasse as condições de operação (regulagens do curso do êmbolo da bomba, pressão na linha de injeção e pressão de sucção) com a vazão de injeção de fertilizantes no sistema de irrigação. Através de ensaios em laboratório, simulando condições...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Quimigação; Injetores; Modelo matemático.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000300001

Development and evaluation of an automated system for testing current meters
Provedor de dados: 91
Autores: Saretta,Ezequiel; Camargo,Antonio P. de; Botrel,Tarlei A.; Pinto,Marinaldo F.; Katsurayama,Geancarlo T.; Frizone,José A.
ABSTRACT Current meters are equipment widely used for estimating flow velocity in rivers and streams. Periodic calibrations of current meters are important to ensure the quality of measurements, but the required testing facilities are complex and only available in a few institutions. However, advances in electronics and automation may contribute to developing simple and reliable calibration systems. Thus, this study aimed to develop an automated system for testing current meters, which consisted of a trapezoidal channel, a step motor, a tow car and a management system, composed of a supervisory application and microprocessed modules to control the motor and the data acquisition. Evaluations of the displacement velocity showed that it matched the reference...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Hydrometry; Electronics; Automation; Calibration.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662016000200181

Desenvolvimento de um sistema de pulverização acoplável a pivô central
Provedor de dados: 91
Autores: Vilela,Luis A. A.; Dourado Neto,Durval; Botrel,Tarlei A.
Com o objetivo de se aplicar produtos químicos às culturas, desenvolveu-se um sistema de pulverização acoplável a pivô central e também um protótipo do equipamento. Durante a aplicação, a estrutura aérea do pivô central se desloca sem irrigar, apenas transportando o sistema de pulverização sobre a área. O sistema é composto de duas barras de pulverização instaladas em cada vão do pivô. O regime intermitente da pulverização, responsável pela redução da calda aplicada, foi feito por meio de um circuito eletrônico, sincronizado ao acionamento dos motorredutores, que aciona uma válvula solenóide localizada na entrada da barra de pulverização. O sistema desenvolvido possibilita aplicar-se volume de pulverização de até 246 L ha-1. Os diâmetros de gotas atenderam...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Produto químico; Pesticida.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662004000200022

Potential for wind energy generation in Piracicaba, SP, Brazil
Provedor de dados: 91
Autores: Grah,Vanessa de F.; Ponciano,Isaac de M.; Botrel,Tarlei A.
Wind power has gained space in Brazil's energy matrix, being a clean source and inexhaustible. Therefore, it becomes important to characterize the wind potential of a given location, for future applications. The main objective of the present study was to estimate the wind energy potential in Piracicaba, SP, Brazil. The wind speed data were collected by an anemometer installed at the Meteorological Station Luiz de Queiroz College of Agriculture, Piracicaba-SP. The wind speed variability was represented by the Weibull frequency distribution, a probability density function of two parameters (k and c). The parameters k and c were used to correlate the Gamma function with the annual average wind speed, the variance and power mean density. A wind profile was...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Alternative energy; Power density of wind; Weibull distribution function.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000500014

Methodology for designing lateral lines with microtubes operated under variable inlet pressure
Provedor de dados: 91
Autores: Katsurayama,Geancarlo T.; Saretta,Ezequiel; Camargo,Antonio P. de; Botrel,Tarlei A.; Salvador,Conan A.
ABSTRACT Design of lateral lines consisting of microtubes enables to optimize water distribution uniformity. In addition, there must exist a range of pressures at the lateral line inlet in which the water distribution uniformity remains acceptable. Thus, such emitters are interesting for use in micro-irrigation systems supplied by alternative power sources, in which temporal variability in the electrical power supplied to the pumping systems normally occurs. This study presents a methodology for designing lateral lines with microtubes operated under varying pressure, using the step-by-step method in order to establish the recommended range of lateral line inlet pressures. The proposed methodology was validated over three replicates by testing maximum,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Micro-irrigation; Alternative power sources; Distribution uniformity.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017000900594