Consulta: creatorFacets:"Brandão,Viviane dos Santos"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 11/06/2024 12:03:57

Resistência hidráulica da crosta formada em solos submetidos a chuvas simuladas
Provedor de dados: 90
Autores: Brandão,Viviane dos Santos; Silva,Demetrius David da; Ruiz,Hugo Alberto; Pruski,Fernando Falco; Schaefer,Carlos Ernesto G.R.; Martinez,Mauro Aparecido; Menezes,Sady Júnior Martins da Costa de.
Para avaliar a redução da taxa de infiltração em solos sujeitos ao encrostamento decorrente da aplicação de chuvas simuladas, foi realizado um experimento em esquema fatorial 5 x 6, sendo cinco solos (Argissolo Vermelho, Argissolo Vermelho-Amarelo, Latossolo Vermelho-Amarelo, Neossolo Flúvico e Neossolo Quartzarênico) e seis energias cinéticas de chuva (0, 525, 1051, 2102, 3153 e 4204 J m-2), com três repetições. A partir dos dados de taxa de infiltração da água no solo e da espessura da crosta, determinadas por micromorfometria, calcularam-se a condutividade e a resistência hidráulica da crosta. Todos os solos apresentaram redução da taxa de infiltração, quando a energia cinética de chuva simulada aplicada aumentou. A resistência hidráulica da crosta...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Encrostamento; Chuva simulada; Resistência hidráulica da crosta.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000100002

Tratamento de águas residuárias da suinocultura utilizando-se filtros orgânicos
Provedor de dados: 91
Autores: Brandão,Viviane dos Santos; Matos,Antônio Teixeira de; Martinez,Mauro Aparecido; Fontes,Maurício Paulo Pereira.
O tratamento primário da água residuária de suinocultura pode ser feito por filtragem; para isto, torna-se oportuno o estudo de materiais alternativos a serem utilizados como meio filtrante e, com este intuito, foram utilizados o bagaço de cana-de-açúcar, a casca de arroz, a casca de café, o fino de carvão vegetal, o sabugo de milho e a serragem de madeira, acondicionados em tubos de PVC de diâmetro de 100 mm, constituindo colunas de 500 mm de altura. O sistema de filtragem foi mantido sob escoamento permanente, com fluxo em meio saturado, e pequena ou nenhuma alteração foi detectada na concentração de N-total, Ca, Mg e Zn no efluente do filtro, enquanto que as concentrações de P-total, Na e K aumentaram no efluente obtido em filtros de casca de arroz,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Água residuária de suinocultura; Filtros orgânicos; Tratamento de resíduos.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300004