Consulta: creatorFacets:"Bravin,L.F.N."
Registros recuperados: 4
Data/hora: 16/06/2024 04:15:22

Monitoramento de fitoplâncton e microcistina no reservatório da UHE Americana
Provedor de dados: 87
Autores: Ferreira,R.A.R.; Cavenaghi,A.L.; Velini,E.D.; Corrêa,M.R.; Negrisoli,E.; Bravin,L.F.N.; Trindade,M.L.B.; Padilha,F.S.
Este trabalho foi realizado na UHE Americana, pertencente à Companhia Paulista de Força e Luz, e faz parte de um projeto de pesquisa e desenvolvimento realizado em conjunto com a Faculdade de Ciências Agronômicas - UNESP, de Botucatu. As amostragens de água foram realizadas nos meses de fevereiro, abril, junho e outubro de 2004. As características analisadas foram: temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido, condutividade, nitrogênio total, nitrito, nitrato, amônia, fósforo total, fosfato, fosfato inorgânico, juntamente com análise qualitativa e quantitativa da comunidade fitoplanctônica e a toxicidade. O reservatório apresentou valores elevados de fósforo total, variando de 18 a 509 µg L-1; fosfato, de 4 a 463 µg L-1; nitrogênio total, de 0,99 a 17,25...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fitoplâncton; Microcistina; Qualidade de água; Reservatório.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582005000200006

Caracterização da qualidade de água e sedimento na UHE Americana relacionados à ocorrência de plantas aquáticas
Provedor de dados: 87
Autores: Velini,E.D.; Negrisoli,E.; Cavenaghi,A.L.; Corrêa,M.R.; Bravin,L.F.N.; De Marchi,S.R.; Trindade,M.L.B.; Arruda,D.P.; Padilha,F.S.
Este trabalho foi realizado na UHE Americana, pertencente à Companhia Paulista de Força e Luz, e faz parte de um projeto de pesquisa e desenvolvimento realizado em conjunto com a Faculdade de Ciências Agronômicas (UNESP) de Botucatu. Foram realizadas amostragens de água e sedimento nos meses de outubro e dezembro de 2003 e fevereiro, abril e junho de 2004. Selecionaram-se seis pontos de coleta no reservatório, sendo cinco a montante da barragem e um a jusante. Levantamentos de flora foram realizados nos meses de dezembro de 2003 e abril e julho de 2004, sendo constatados elevados teores de nitrogênio e fósforo nas amostras de água, com valores médios de 3,867 mg L-1 para nitrato, 0,706 mg L-1 para amônia, 1,372 mg L-1 para nitrito e 151,979 µg L-1 para...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantas aquáticas; Qualidade de água; Sedimentos; Reservatório.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582005000200007

Desenvolvimento de equipamento para controle mecânico de plantas aquáticas na UHE de Americana-SP
Provedor de dados: 87
Autores: Bravin,L.F.N.; Velini,E.D.; Reigotta,C.; Negrisoli,E.; Corrêa,M.R.; Carbonari,C.A.
Os objetivos deste trabalho foram desenvolver e avaliar o rendimento operacional de um equipamento para controle de plantas aquáticas, além de estabelecer procedimentos que permitissem a otimização dessa prática na UHE de Americana-SP. O equipamento constitui-se de uma esteira de margem (3,0 m de largura x 10,0 m de comprimento) para captação e condução das plantas até um picador, que as fragmenta antes do descarte, facilitando assim sua decomposição e seu transporte. A análise realizada indicou que a capacidade operacional foi de aproximadamente 7,73 m³ h-1. Considerando-se a menor taxa de crescimento observada no histórico do reservatório, 2,27%, o sistema deveria permitir a remoção de aproximadamente 28 m³ h-1. Dessa forma, esse equipamento pode...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Planta daninha; Reservatório; Manejo.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582005000200013

Desenvolvimento de equipamentos para o mapeamento de áreas infestadas por macrófitas aquáticas imersas
Provedor de dados: 87
Autores: Corrêa,M.R.; Bravin,L.F.N.; Velini,E.D.; Baio,F.H.R.; Galo,M.L.B.T.
Foi desenvolvido um conjunto de equipamentos com o objetivo de mapear as áreas infestadas por macrófitas aquáticas, auxiliando operações de manejo mecânico, as quais são realizadas por uma colhedora desenvolvida especificamente para essa finalidade. O conjunto de equipamentos foi constituído por um GPS com programa de correção diferencial, acoplado a um palmtop, um sistema com dois teclados ligados em dataloggers e um transdutor de deslocamento linear LT. O GPS, através do palmtop, proporcionava o mapeamento da área de deslocamento, auxiliando o operador na movimentação da máquina, otimizando a operação e evitando, dessa forma, a sobreposição das faixas de coleta na área a ser manejada. Um dos teclados monitorava a movimentação e operação da colhedora,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Plantas aquáticas; Controle mecânico; GPS.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582005000200014