Consulta: creatorFacets:"Bueno,Osmar C."
Registros recuperados: 3
Data/hora: 12/06/2024 13:57:24

Análise Energética da cultura do crambe (Crambe abyssinica hochst) produzida em plantio direto
Provedor de dados: 70
Autores: Jasper,Samir P.; Biaggioni,Marco A. M.; Silva,Paulo R. A.; Seki,André S.; Bueno,Osmar C.
O objetivo deste trabalho foi caracterizar o consumo de energia na implantação e condução da cultura do Crambe abyssinica Hochst, em sistema de plantio direto, na Fazenda Experimental Lageado, pertencente à Faculdade de Ciências Agronômicas - UNESP, localizada no município de Botucatu - SP. Avaliando a sustentabilidade do sistema, estimaram-se, a eficiência energética e a cultura do crambe. Para o levantamento dos componentes da estrutura de dispêndios, foram utilizados coeficientes energéticos preconizados em literaturas especializadas. As estruturas de dispêndios energéticos por tipo, fonte e forma demonstraram que a energia indireta participou com 65,03%; as fontes industrial, fóssil e biológica representaram 68,80%, 23,67% e 11,30%, respectivamente....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Eficiência energética; Matérias-primas para biodiesel; Biocombustíveis.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000300004

Análise energética na produção de feno de Cynodon dactylon (L.) Pers
Provedor de dados: 70
Autores: Campos,Alessandro T.; Saglietti,José R. C.; Campos,Aloísio T.; Bueno,Osmar C.
O objetivo do trabalho foi caracterizar o consumo de energia na implantação, condução, fenação e armazenamento, assim como a eficiência energética do Cynodon dactylon (L.) Pers, em sistema intensivo de produção de leite, na região de Coronel Pacheco - MG, sendo utilizados dados coletados pela Embrapa Gado de Leite, em média de sete anos. Para o levantamento dos componentes da matriz, foram utilizados coeficientes energéticos preconizados por autores especializados. A energia direta, relativa aos insumos, teve maior participação que a indireta, sendo os percentuais encontrados de 94,69 e 5,31, respectivamente. O principal consumidor de energia indireta foi o trator, por acionar todos os equipamentos tratorizados, seguido do equipamento de irrigação. A...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estruturas e equipamentos; Eficiência energética; Sustentabilidade da agricultura.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000200008

Análise energética em sistema de produção de suínos com aproveitamento dos desejos como biofertilizante em pastagem
Provedor de dados: 70
Autores: Souza,Cássio V.; Campos,Alessandro T.; Bueno,Osmar C.; Silva,Enilson B.
O objetivo deste trabalho foi estimar a quantidade de energia para a produção de suínos, em ciclo completo, e o balanço energético do sistema com reaproveitamento dos resíduos gerados como biofertilizante, em área de pastagem, utilizando dados médios de cinco ciclos, em granja comercial no município de Diamantina - MG. Quantificou-se o coeficiente energético de cada componente envolvido no processo produtivo de suínos terminados, tratamento dos resíduos e produção de pastagem de Brachiaria decumbens, nas formas de ração, trabalho humano, energia elétrica, máquinas e equipamentos, combustíveis e lubrificantes, instalações, produção de suínos vivos e produção de Brachiaria decumbens. A quantidade média de energia para produzir 1 kg de suíno vivo foi de 53,35...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Suinocultura; Instalações; Tratamento de dejetos; Lagoas de estabilização; Brachiaria decumbens; Energia.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000400005