Consulta: creatorFacets:"Cássaro,Fabio Augusto Meira"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 02/06/2024 14:32:45

Curva de retenção de água no solo pelo método do papel-filtro
Provedor de dados: 90
Autores: Lucas,Juliana Fenner Ruas; Tavares,Maria Hermínia Ferreira; Cardoso,Décio Lopes; Cássaro,Fabio Augusto Meira.
O método mais tradicional para determinação da curva de retenção de água no solo emprega a câmara de pressão de Richards. Por questões práticas, a busca por métodos alternativos ao de Richards, financeiramente mais acessíveis e menos morosos, faz-se interessante. Diante disso, desenvolveu-se o presente trabalho com o objetivo de avaliar o uso do método do papel-filtro. Para isso, realizou-se inicialmente coleta, caracterização física e preparo de amostras indeformadas de um Latossolo Vermelho distroférrico típico e ensaio em câmara de Richards, utilizando pressões de 0, 10, 30, 60, 100, 300, 500, 1000 e 1500 kPa. No ensaio com o papel-filtro, mediu-se o potencial matricial da água em amostras cujas umidades foram previamente estabelecidas, utilizando-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Câmara de pressão de Richards; Método alternativo; Potencial matricial; Umidade do solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000600013

Funil de haines modificado: curvas de retenção de solos próximos à saturação
Provedor de dados: 90
Autores: Cássaro,Fabio Augusto Meira; Pires,Luiz Fernando; Santos,Rosiane Antures dos; Giménez,Daniel; Reichardt,Klaus.
O movimento da água através da matriz do solo é geralmente modelado pelas equações de Darcy, Darcy-Buckingam e Richards, cujo uso está baseado no conhecimento de algumas propriedades físicas do solo, como, por exemplo, a distribuição de poros e a retenção de água pelo solo. A retenção de água pelo solo é conhecida a partir da determinação de sua curva de retenção (CR) ou curva característica. O primeiro objetivo deste trabalho foi apresentar um aparato simples, desenvolvido pela modificação do funil de placa porosa (funil de Haines), para a investigação e o levantamento de CRs detalhadas, em amostras de solos em condições de umidade próximas à saturação e em amostras com potenciais mátricos (ψm) que vão desde 0 kPa a aproximadamente -12 kPa (120 cm de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Van Genuchten; Curva de retenção; Função capacidade de água.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000600032

State-space approach for the analysis of soil water content and temperature in a sugarcane crop
Provedor de dados: 63
Autores: Dourado-Neto,Durval; Timm,Luís Carlos; Oliveira,Julio Cesar Martins de; Reichardt,Klaus; Bacchi,Osny Oliveira Santos; Tominaga,Tania Toyomi; Cássaro,Fabio Augusto Meira.
The state-space approach is used to describe surface soil water content and temperature behaviour, in a field experiment in which sugarcane is submitted to different management practices. The treatments consisted of harvest trash mulching, bare soil, and burned trash, all three in a ratoon crop, after first cane harvest. One transect of 84 points was sampled, meter by meter, covering all treatments and borders. The state-space approach is described in detail and the results show that soil water contents measured along the transect could successfully be estimated from water content and temperature observations made at the first neighbour.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil water; Soil temperature; State-space; Transect.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161999000500025