Consulta: creatorFacets:"Cappelli,Nelson"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 13/06/2024 04:41:45

Penetrógrafo eletrônico automático
Provedor de dados: 91
Autores: Bianchini,Aloísio; Maia,João C. de S.; Magalhães,Paulo S. G.; Cappelli,Nelson; Umezu,Cláudio K.
O presente trabalho relata o desenvolvimento de um penetrógrafo, construído para operar de forma automática, executando um ensaio de penetração com um simples toque no botão de partida. Ele possui incorporado, um sistema dedicado de aquisição de dados, que pode armazenar até 187 ensaios e uma interface de comunicação, dispensando a conexão ao microcomputador ou "datalogger". As condições do ensaio como, por exemplo, data, localização (latitude e longitude) e profundidade, podem ser atualizadas, assim como a aferição da célula de carga, via teclado com mostrador de duas linhas. Verificou-se variação de velocidade &lt; 5% com relação à do padrão ASAE, para índices de cone entre 500 e 5.684 kPa. O equipamento é compacto, de fácil manuseio e com capacidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de cone; Compactação de solo; Agricultura de precisão.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000200024

Interface homem-máquina para controle de processos de resfriamento com ar forçado visando à economia de energia
Provedor de dados: 65
Autores: Teruel,Bárbara; Silveira,Paulo; Marques,Filipe; Cappelli,Nelson.
Apresenta-se o desenvolvimento de um equipamento microprocessado, com saída de corrente, para controle da velocidade de rotação do motor do ventilador de sistemas de ar forçado, usando inversor de freqüência. Através de programação (software IHM.EXE), o usuário pode definir a massa a ser resfriada em quilogramas de produto. O equipamento calcula, através de um polinômio previamente estabelecido e programável, a freqüência de operação do inversor, que corresponde a uma vazão de ar específica, dentro dos limites estabelecidos no projeto. O equipamento foi instalado num sistema de resfriamento com ar forçado, estimando-se, pelo cálculo da variação da potência útil mecânica, uma economia de energia da ordem de 82%, com uma rotação equivalente a 56% da nominal...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Massa de produto; Vazão de ar; Potência útil.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782008000300017