Consulta: creatorFacets:"Coelho,Eugênio F."
Registros recuperados: 24
Data/hora: 06/06/2024 02:10:52

CALCIUM NITRATE CONCENTRATIONS IN FERTIGATION FOR ‘TERRA’ BANANA PRODUCTION
Provedor de dados: 70
Autores: Andrade Neto,Torquato M. De; Coelho,Eugênio F.; Silva,Ana Carina P. Da.
ABSTRACT The aim of this study was to evaluate the effect of calcium nitrate concentration of irrigation water on soil chemical attributes and productivity during the first ‘Terra’ banana crop cycle. The experiment followed a completely randomized design with six treatments and five replications, with six plants per plot. Treatments consisted in the use of three calcium nitrate concentrations (3.0, 10.0 and 13.0 g.L−1), applied via dripping and micro-micro-sprinkling irrigation. The results showed that the soil chemical properties under fertigation are influenced by the water and nutrient delivery system. There was a linear tendency of increase in electrical conductivity of the saturation extract and soil solution with the increase in calcium nitrate...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil solution; Saturation extract; Electric conductivity; Trickle irrigation.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162017000200385

Definição do posicionamento de sensores para monitoramento da água no solo em bananeira irrigada por diferentes sistemas de irrigação localizada
Provedor de dados: 70
Autores: Coelho,Eugênio F.; Silva,Alisson J. P. Da; Miranda,Jarbas H. De.
O uso eficiente da água na irrigação localizada dependerá, além de outros fatores, também do correto monitoramento da água no solo. Portanto, este trabalho teve como objetivo caracterizar as zonas efetivas de comprimento de raízes e de extração de água, bem como indicar o correto posicionamento de sensores de água no solo para o manejo da irrigação por gotejamento na bananeira em fase de produção. No experimento, conduzido na Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, foram estudados diferentes sistemas de irrigação localizada, diante dos seguintes tratamentos: T1 - dois emissores de 4 L h-1 por planta em uma lateral por fileira de plantas; T2 - quatro emissores de 4 L h-1 por planta em uma lateral por fileira de plantas; T3 - cinco emissores de 4 L h-1 por...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; Manejo de irrigação; Tensiometria; Irrigação localizada.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000400005

GAS EXCHANGE IN ‘POME’ BANANA PLANTS GROWN UNDER DIFFERENT IRRIGATION SYSTEMS
Provedor de dados: 70
Autores: Arantes,Alessandro de M.; Donato,Sérgio L. R.; Siqueira,Dalmo L. de; Coelho,Eugênio F.
Abstract This study aimed to evaluate Pome type bananas grown under different irrigation systems. Seventy-two treatments were used in a factorial 3×2×12 scheme, where factors consisted of three irrigation systems (under-tree sprinkling, micro-sprinkling, and dripping), two cultivars (‘Prata-Anã‘ and ‘BRS Platina’), and twelve evaluation periods (months). The treatments were arranged in a completely randomized design with five repetitions. During the third production cycle, plant phytotechnical and physiological traits were evaluated in different months at five different times of the day. The results showed no significant interactions between cultivars and irrigation systems. All the assessed traits varied for each irrigation system, except for plant yield....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Musa spp; AAB and AAAB genotypes; Physiology.
Ano: 2018
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162018000200197

IRRIGATION STRATEGIES WITH WATER DEFICIT IN ‘TOMMY ATKINS’ MANGO TREE
Provedor de dados: 70
Autores: Santos,Marcelo R. Dos; Donato,Sérgio L. R.; Faria,Leandro N.; Coelho,Eugênio F.; Cotrim Junior,Paulo R. F.
ABSTRACT With the limited availability of water in semi-arid regions, it is necessary that irrigation is accurate and there is high water use efficiency. This study aimed to evaluate the regulated deficit irrigation (RDI) and partial rootzone drying (PRD) in yield, water use efficiency and gas exchange of ‘Tommy Atkins’ mango tree in semi-arid conditions. The experimental design was a randomized block with seven treatments for RDI under micro sprinkler and five treatments for the PRD under drip. Treatments were applied in phases PI - early blooming to early fruit expansion, PII - early expansion to early physiologic ripening and in phase III - physiologic ripening of fruits, with application of the RDI of 100, 75 and 50 % of ETc in different combinations...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mangifera; Water deficit; Water use efficiency.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000601096

Concentration of injetion solution and its effects on soil and on yield of fertirrigated banana cv. Terra Maranhão
Provedor de dados: 70
Autores: Coelho,Eugênio F.; Andrade Neto,Torquato M. de; Barros,Damiana L.
The Fertigation is the combined application of water and nutrients to a crop. It can be adapted to all types of agricultural crops. The objective of this study was to evaluate the effect of urea concentration in irrigation water on electrical conductivity of the soil solution and saturation extract along the first cycle of banana cv. Terra Maranhão. The experiment followed a completely randomized design with six treatments and ten replications. Treatments regarded for using three urea concentrations (1.0; 2.5 and 4.0 g L-1) in irrigation water applied by two micro irrigation systems (microsprinkler and drip). Results showed that there was a linear elevation of electrical conductivity of saturation extract and soil solution with the increase on...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Urea; Salinity; Fertirrigation.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000600007

Physical, chemical and microbiological properties of a Dystrophic Yellow Latosol using manipueira
Provedor de dados: 70
Autores: Silva Júnior,João J. da; Coelho,Eugênio F.; Sant'Ana,José A. do V.; Accioly,Adriana M. de A.
The study aimed to evaluate chemical, microbiological and hydro-physical changes of a Dystrophic Yellow Latosol, receiver of different levels of manipueira (cassava wastewater) application, in the cultivation of 'Terra Maranhão' banana. The experimental design was a randomized block with three replications in a factorial scheme 3 x 4, in which it was considered three soil depths and four levels of manipueira. It was evaluated the weighted mean diameter of the aggregate, the percentage of aggregation at different periods, soil density, particle density, porosity and soil saturated hydraulic conductivity, in addition to pH of P (mg dm -3), K (mg dm-3), Ca (cmolc dm-3), Mg (cmolc dm-3), Ca+Mg (cmolc dm-3), Al (cmolc dm-3), Na (cmolc dm -3), H+Al (cmolc dm-3),...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Fertirrigation; Water reuse; Musa spp.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000400013

Estimativa da condutividade elétrica da solução do solo a partir do teor de água e da condutividade elétrica aparente do solo
Provedor de dados: 70
Autores: Santana,Gessionei da S.; Coelho,Eugênio F.; Silva,Tibério S. M. da; Ramos,Márcio M.
O crescente uso da técnica de fertirrigação não tem sido acompanhado com pesquisas para disponibilizar informações capazes de proporcionar o correto manejo dessa técnica. A reflectometria no domínio do tempo (TDR) possibilita o monitoramento simultâneo e contínuo do teor de água (teta) e da condutividade elétrica aparente do solo (CEa). A literatura apresenta diversos modelos que relacionam teta e CEa com a condutividade elétrica da solução do solo (CEw), com vistas à predição da CEw a partir de dados de teta e CEa obtidos por meio da técnica da TDR. Porém, muitas pesquisas demonstram a necessidade de avaliação e calibração desses modelos para solos de diferentes classes texturais. Neste trabalho, foram avaliados seis modelos com o objetivo de conhecer a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TDR; Modelos matemáticos; Manejo de fertirrigação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000300003

Trickle irrigation: effects on papaya crop
Provedor de dados: 70
Autores: Carvalho,Gian C.; Coelho,Eugênio F.; Silva,Afrânio dos S. A. M. da; Pamponet,Arthur J. M.
The objective of this study was to evaluate growth and yield of papaya cv. Sunrise solo under trickle irrigation system configurations. A random block design was used with six treatments and four replications. Treatments were: T1- a 32 L h-1 micro sprinkler; T2 - a 43 L h-1 micro sprinkler and T3 - a 60 L h-1 micro sprinkler for four plants; T4 - Drip system with four emitters per plant on one lateral line per crop row; T5 - Drip system with eight emitters per plant on two laterals line per crop row; T6 - Drip system with four emitters per plant on one lateral line distributed as pig tail. The dripper flow rate was 4 L h-1and they were apart each other 0.50 m. Crop growth variables were measured every two weeks. Production variables were evaluated during...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Carica Papaya L; Yield; Trickle irrigation systems.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000200005

Stem heat balance method to estimate transpiration of young orange and mango plants
Provedor de dados: 91
Autores: Vellame,Lucas M.; Coelho Filho,Maurício A.; Paz,Vital P. S.; Coelho,Eugênio F.
The present study had as its main objective the evaluation of the heat balance method in young orange and mango plants under protected environment. The work was carried out at Embrapa Cassava and Tropical Fruits, Cruz das Almas, BA. Later on, estimates of sap flow were conducted for two mango plants cultivated in pots of 15 and 50 L installed on weighting platforms of 45 and 140 kg; sap flow was determined in three orange plants, two of which were also installed on weighing platforms. The values of sap flow were compared to the transpiration measured by lysimeters at integrated intervals of 1, 2, 4 and 24 h. The heat balance method showed good precision for estimating daily transpiration (R² = 0.95 and R² = 0.90), accompaning the availability of energy in...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Sap flow; Lysimeters; Citrus; Water stress.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000600005

Número e espaçamento entre hastes de guia de onda para medida da umidade do solo com TDR
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Eugênio F.; Caldas,Ranulfo C.; Santos,Delfran B. dos; Ledo,Carlos A. da S.
Com este trabalho, objetivou-se avaliar o desempenho de diferentes modelos matemáticos para ajuste dos dados de umidade, em função da constante dielétrica aparente do solo, e a viabilidade de uso de guias de onda de duas e três hastes, com diferentes espaçamentos. Amostras de solo deformadas foram acondicionadas em segmentos de tubos de PVC de 0,075 m de diâmetro. Construíram-se 24 guias de onda com capacitor e 24 guias de onda sem capacitor, sendo que, para cada tipo, 12 guias de onda de duas hastes e 12 de três hastes, com espaçamento entre hastes de 0,009 a 0,022 m, de impedâncias previamente determinadas, foram inseridas no solo, após a saturação em cada segmento de tubo. Dados de umidade do solo determinados por gravimetria e da constante dielétrica...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calibração; Guia de onda; Umidade; Reflectometria no domínio do tempo.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662003000200005

Sonda de TDR para estimativa da umidade e condutividade elétrica do solo, com uso de multiplexadores
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Eugênio F.; Vellame,Lucas M.; Coelho Filho,Maurício A.
Com esse trabalho, objetivou-se a caracterização e avaliação de sondas de TDR para determinação da umidade e da condutividade elétrica do solo. As sondas foram construídas para uso direto com a TDR, ou para serem conectadas a multiplexadores, avaliadas para dois tipos de cabo coaxial e para diferentes comprimentos desses cabos (4 a 19 m). A constante K da equação de Giese-Tieman e as impedâncias das sondas foram determinadas e realizadas leituras de diferentes níveis de condutividade elétrica no solo, para diferentes umidades e temperaturas. Verificou-se, comprovada a necessidade do uso de um resistor de 15 ômega em série com a haste central das sondas de TDR para uso com multiplexadores com leitura automática por computador. O cabo de maior espessura da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calibração; Reflectometria no domínio do tempo; Umidade do solo.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000400006

'Tommy Atkins' mango yield and photosynthesis under water deficit in semiarid region of Bahia
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Marcelo R. dos; Martinez,Mauro A.; Donato,Sérgio L. R.; Coelho,Eugênio F.
The aim of this study was to evaluate the 'Tommy Atkins' mango yield and photosynthesis in regulated deficit irrigation (RDI) in semiarid conditions of Bahia, Brazil. The experimental design was a randomized block with five treatments and six replications: T1, irrigation supplying 100% crop evapotranspiration (ETc) in phases: I (beginning of flowering to early fruit growth), II (start of expansion until early physiological maturity) and phase III (physiologically mature fruits); T2, RDI with 50% ETc in phase I; T3, RDI with 50% ETc in phase II; T4, RDI with 50% ETc in phase III; T5, No irrigation. The soil water deficit causes a reduction in photosynthesis. Mango yield in treatment 4 was approximately 5.5 and 2 times greater than in treatments 5 and 2,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mangifera; Water use efficiency; Regulated deficit irrigation; Partial root zone drying.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000900004

Desempenho de diferentes guias de ondas para uso com o analisador de umidade TRASE
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Eugênio F.; Andrade,Camilo de L.T.; Or,Dani; Lopes,Lucy C.; Souza,Claudinei F.
O trabalho teve como objetivo avaliar a relação entre a umidade e a constante dielétrica aparente do solo e diferentes guias de onda para uso com o analisador de umidade Trase, que opera de acordo com o princípio da reflectometria no domínio do tempo - TDR. Amostras indeformadas e deformadas de duas manchas de textura diferente de um Latossolo Amarelo Distrófico foram retiradas do campo e acondicionadas em recipientes de 10 L, perfazendo quatro repetições para cada textura e estrutura. Foram construídas três diferentes guias de onda, com hastes de 0,15 m, sendo uma com capacitor e uma sem capacitor no início da guia, com espaçamento de 0,009 m entre hastes e outra sem capacitor, com espaçamento de 0,022 m entre hastes. Essas guias de onda, juntamente com...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Calibração; Guia de onda; Umidade; Reflectometria no domínio do tempo.
Ano: 2001
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100015

Potassium estimation in the soil solution based on electrical conductivity and soil water content
Provedor de dados: 91
Autores: Andrade Neto,Torquato M. de; Coelho,Eugênio F.; Santana,José A. do V.; Santana Júnior,Edvaldo B.; Alves,Márcio da S.
The objective of this work was to evaluate and to validate models for estimating potassium in the soil solution as a function of bulk electrical conductivity (ECw), soil water content (q) and a soil solution electrical conductivity (ECss). Treatments consisted of using three concentrations of injecting solution of potassium chloride (1.0, 2.5 and 4.0 g L-1) which were applied by two trickle irrigation systems (microsprinkler and drip) during the first cycle of the banana crop cv. Terra Maranhão. Results showed that it is feasible to estimate potassium concentration in the soil solution from data of ECss and q obtained by time domain reflectometry (TDR) using an equation that combined a linear and a potential model. The estimated values of potassium...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: TDR; Trickle irrigation; Fertirrigation.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662012000600005

Produção de manga sob diferentes regimes de irrigação, em condições subúmidas
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Francisco das C.; Coelho,Eugênio F.; Vasconcelos,Lúcio F. L.; Araújo,Eugênio C. E.
Este trabalho teve como escopo definir uma estratégia de manejo eficiente da irrigação que permita a maximização da produção da cultura da manga, combinada com o uso mais eficiente, racional e sustentável da água. Os trabalhos foram desenvolvidos em área da empresa Mangal - Frutas Tropicais de Exportação Ltda, situada no km 35 da rodovia Teresina - Palmeirais, PI. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com seis tratamentos (seis regimes de irrigação) e quatro repetições, com a parcela experimental composta de quatro plantas. Os tratamentos, depois de estabelecidos, apresentaram-se da seguinte maneira: sem irrigação e com irrigação de 0,44, 0,55, 0,86, 1,00 e 1,37 da evapotranspiração de referência (ETo) determinada a partir da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Mangifera indica L.; Manejo de irrigação; Evapotranspiração.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662002000300002

Crescimento da bananeira Grande Naine submetida a diferentes lâminas de irrigação em tabuleiro costeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Jadson M.; Coelho Filho,Mauricio A.; Coelho,Eugênio F.
Avaliou-se, com o presente trabalho, a influência de diferentes lâminas de irrigação sob o crescimento da cultura da bananeira Grande Naine. O experimento foi conduzido no campo experimental do Centro Nacional de Pesquisa Mandioca e Fruticultura. Utilizou-se delineamento experimental blocos casualizados com seis lâminas de irrigação e oito repetições. A lâmina de irrigação L1 correspondeu à chuva. A lâmina L6 foi determinada com o uso do Kc e ETo. As demais lâminas foram determinadas pela fórmula NH = K x AF x ETo, em que NH é a necessidade hídrica da cultura (L planta-1), K (coeficiente empírico de transpiração da planta) e AF - área foliar (m² planta-1) e ETo - evapotranspiração de referência (mm). Foram avaliados: altura da planta; circunferência do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Musa spp.; Manejo de água; Transpiração.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662013001000003

Relação entre potássio na solução do solo, umidade e condutividade elétrica aparente do solo
Provedor de dados: 91
Autores: Santana,Gessionei da S.; Coelho,Eugênio F.; Silva,Tibério S. M. da; Ramos,Márcio M.
Através de modelos que relacionam umidade (teta), condutividade elétrica aparente do solo (CEa) e condutividade elétrica da solução do solo (CEw), objetivou-se avaliar, para condição de laboratório, a viabilidade de se estimar a concentração de potássio na solução do solo (K), para solos de classe textural franca (CTf) e franco-arenosa (CTfa). Cinco soluções de cloreto de potássio, referentes a cinco condutividades elétricas (1,0, 2,5, 4,0, 5,5 e 7,0 dS m-1), foram aplicadas sobre o solo acondicionado em colunas de PVC, de forma a se obter cinco teta do solo (17,0 ± 1,4, 19,0 ± 1,8, 21,4 ± 2,2, 23,4 ± 2,2 e 26,0 ± 3,0%, em volume). Efetuaram-se leituras de teta e CEa com um aparelho de reflectometria no domínio do tempo (TDR) e se extraiu solução do solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Concentração iônica; TDR; Manejo da fertirrigação.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000200003

Physiological and vegetative behavior of banana cultivars under irrigation water salinity
Provedor de dados: 91
Autores: Santana Júnior,Edvaldo B.; Coelho,Eugênio F.; Gonçalves,Karoline S.; Cruz,Jailson L.
ABSTRACT The purpose of the study was to evaluate the effect of salinity levels of irrigation water on physiology and growth of banana cultivars during the vegetative stage. The experiment was carried out following a completely randomized design in split plots, with four levels of salinity in irrigation water (0.5, 2.0, 3.0 and 4.0 dS m-1) and four banana cultivars (Pacovan, Prata Anã, BRS Platina and Princesa) with three repetitions. Stomatal conductance, transpiration, relative water content, leaf water potential and proline concentration were evaluated at 150 days after transplanting (DAT), besides plant height, stem diameter and leaf area. All variables showed sensitivity to the increase of salinity level of irrigation water. The results of soil water...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Musa spp.; Relative transpiration; Electrical conductivity; Drip irrigation.
Ano: 2020
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662020000200082

Sensor placement for soil water monitoring in lemon irrigated by micro sprinkler
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Eugênio F.; Santos,Delfran B. dos; Azevedo,Carlos A. V. de.
This research had as its objective the investigation of an alternative strategy for soil sensor placement to be used in citrus orchards irrigated by micro sprinkler. An experiment was carried out in a Tahiti lemon orchard under three irrigation intervals of 1, 2 and 3 days. Soil water potential, soil water content distribution and root water extraction were monitored by a time-domain-reflectometry (TDR) in several positions in soil profiles radial to the trees. Root length and root length density were determined from digital root images at the same positions in the soil profiles where water content was monitored. Results showed the importance of considering root water extraction in the definition of soil water sensor placement. The profile regions for soil...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Tensiometer; Soil water content; Soil water potential; Irrigation management.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662007000100006

Fruit yield and root system distribution of 'Tommy Atkins' mango under different irrigation regimes
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Marcelo R. dos; Martinez,Mauro A.; Donato,Sérgio L. R.; Coelho,Eugênio F.
This study aimed to evaluate the fruit yield and the distribution of 'Tommy Atkins' mango root system under different irrigation regimes in the semiarid region of Bahia. The experimental design was completely randomized with five treatments and three replicates: 1 - Irrigation supplying 100% of ETc in phases I, II and III; 2 - Regulated deficit irrigation (RDI) supplying 50% of ETc in phase I (beginning of flowering to early fruit growth); 3 - RDI supplying 50% ETc in phase II (start of expansion until the beginning of physiological maturity); 4 - RDI supplying 50% ETc in phase III (physiological mature fruits); 5 - No irrigation during all three phases. The regulated deficit irrigation supplying 50% of the ETc during phase I and II provided larger root...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Regulated deficit irrigation; Effective rooting depth; Irrigation management.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000400002

Concentração de nitrato no perfil do solo fertigado com diferentes concentrações de fontes nitrogenadas
Provedor de dados: 91
Autores: Coelho,Eugênio F.; Costa,Flávio da S; Silva,Ana C. P. da; Carvalho,Gian C.
Objetivou-se, neste trabalho, avaliar o efeito da concentração de nitrato de potássio e ureia da água de irrigação no teor de nitrato da solução do solo e do extrato de saturação, em duas profundidades do sistema radicular da bananeira tipo Plátano, cultivar Terra Maranhão fertigada. O experimento conduzido entre janeiro e dezembro de 2008 seguiu um delineamento em blocos casualizados com três repetições em esquema fatorial 2 x 4, em que os tratamentos consistiram no uso de duas fontes de nitrogênio (ureia e nitrato de potássio) sob quatro concentrações (2,7; 4,0; 6,5 e 7,2 g L-1), aplicadas via gotejamento, com três emissores de 4 L h-1 por planta. Amostras de solo e de solução do solo foram colhidas mensalmente em todos os tratamentos nas profundidades...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Solução do solo; Extrato de saturação; Ureia; Nitrato de potássio.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662014000300004

Água salina nos atributos químicos do solo e no estado nutricional da mandioqueira
Provedor de dados: 91
Autores: Holanda Filho,Roberto S. F. de; Santos,Delfran B. dos; Azevedo,Carlos A. V. de; Coelho,Eugênio F.; Lima,Vera L. A. de.
O objetivo do presente trabalho foi verificar a influência do uso de água salina nos atributos químicos do solo e no estado nutricional da mandioqueira. O trabalho foi conduzido na área experimental de Irrigação e Drenagem do IF Baiano, Campus de Senhor do Bonfim, BA (10o 28’S, 40o 11’W e 550 m). O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado constando de sete tratamentos e três repetições. Os tratamentos consistiram de uma testemunha (sequeiro), um tratamento irrigado com água potável (100% da ETc) e cinco tratamentos irrigados com água salina com CE de 3 dS m-1 variando as lâminas aplicadas: 110, 120, 130, 140 e 150% da ETc. O uso de água salina aumentou a percentagem de sódio trocável, a razão de adsorção de sódio e a condutividade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Manihot esculenta; Lisímetro; Salinidade.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662011000100009

Absorção de água pelas raízes do limoeiro sob distintas freqüências de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Santos,Delfran B. dos; Coelho,Eugênio F.; Azevedo,Carlos A. V. de.
Objetivou-se, nesse trabalho, caracterizar a absorção de água pelas raízes do limoeiro 'Taiti' (Citrus latifolia Tanaka) no perfil de solo sob diferentes intervalos de irrigação por microaspersão. O estudo foi realizado em condições semi-áridas, em solo franco arenoso, cuja absorção de água pelas raízes das plantas foi determinada a partir da umidade em diversas posições no perfil do solo entre duas irrigações, por meio de sondas de TDR. A distribuição radicular foi avaliada a partir de dados de comprimento e diâmetro das raízes nas mesmas posições das sondas de TDR. Conforme os resultados, verificou-se que: (i) à medida que as raízes se afastam do microaspersor, a extração de água pelas raízes do limoeiro é reduzida; (ii) o limoeiro extrai mais água do...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Microaspersão; Sistema radicular; Lima ácida Taiti.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000300006

Efeitos de doses de nitrogênio e potássio aplicadas por fertirrigação no meloeiro
Provedor de dados: 91
Autores: Sousa,Valdemício F. de; Coelho,Eugênio F.; Souza,Valdomiro A. B. de; Holanda Filho,Roberto S. F. de.
Objetivou-se, com este trabalho, avaliar os efeitos de quatro doses de nitrogênio e quatro de potássio aplicadas via água de irrigação por gotejamento no meloeiro cultivado em solo arenoso dos Tabuleiros Costeiros do Piauí. O experimento foi realizado no Campo Experimental da EMBRAPA Meio-Norte, em Parnaíba, PI, Brasil (3º5' S e 41º47' W). Utilizou-se o delineamento experimental em blocos ao acaso, em fatorial 4 x 4, com 3 repetições. Foram testadas as doses de 100, 160, 220 e 280 kg ha-1 de N e 100, 190, 280 e 370 kg ha-1 de K2O. A matéria seca, peso médio de frutos e a produtividade comercial do meloeiro, foram influenciados pelas dosagens de N e K2O e a interação entre elas, enquanto a área foliar o foi apenas pelas doses de N. Os maiores valores de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo; Nutrição de planta; Gotejamento.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662005000200010