Consulta: creatorFacets:"Coelho,Eugenio Ferreira"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 11/06/2024 11:14:04

Modelo de distribuição de água e de potencial matricial no solo sob gotejamento com extração de água por raízes
Provedor de dados: 86
Autores: Coelho,Eugenio Ferreira; Or,Dani.
A maior dificuldade em descrever e estimar a distribuição de água no bulbo molhado sob gotejamento reside na extração de água pelo sistema radicular, que é mais complexa devido à geometria de fluxo tridimensional. Os modelos existentes são, na maioria, unidimensionais ou multidimensionais de acessibilidade limitada. Este trabalho propõe um modelo semi-analítico para distribuição bidimensional de umidade ou de potencial no bulbo molhado, através da superposição da solução analítica de Warrick, para ponto-fonte em condições de regime não-permanente, com um modelo paramétrico de extração de água pelas raízes, considerando o balanço de água num volume unitário do solo. O modelo foi ajustado com sucesso a dados experimentais para a cultura do milho num solo...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação por gotejamento; Relação solo-água; Absorção de água por raízes; Simulação.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X1999000200011

Desempenho de modelos de calibração de guias de onda acopladas a TDR e a multiplexadores em três tipos de solos
Provedor de dados: 90
Autores: Coelho,Eugenio Ferreira; Vellame,Lucas de Melo; Coelho Filho,Mauricio Antonio; Ledo,Carlos Alberto da Silva.
O trabalho teve como objetivo avaliar modelos de calibração para dois tipos de guias de onda de TDR, referentes a dois equipamentos (Trase System e TDR 100), acopladas diretamente ao analisador de umidade ou a multiplexadores. Amostras de três tipos de solo foram acondicionadas em segmentos de tubos de PVC e saturadas. Dois tipos de guias de onda de três hastes, com capacitor e com resistor foram inseridas dentro de cada segmento de tubo com solo e conectadas a dois equipamentos de TDR, diretamente no testador de cabos ou via multiplexadores. Dados de umidade obtidos por gravimetria e da constante dielétrica foram tomados em cada coluna durante a secagem do solo da saturação até umidades próximas do limite inferior de disponibilidade de água por meio de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; Constante dielétrica.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000100003

Produtividade da bananeira ´Prata-Anã´ e ´Grande Naine´ no terceiro ciclo sob irrigação por microaspersão em tabuleiros costeiros da Bahia
Provedor de dados: 94
Autores: Coelho,Eugenio Ferreira; Ledo,Carlos Alberto da Silva; Silva,Sebastião de Oliveira e.
O trabalho teve como objetivo definir o regime de irrigação mais adequado para a bananeira no terceiro ciclo, nas condições dos Tabuleiros Costeiros da Bahia. O experimento seguiu o delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro repetições e dez tratamentos, em um esquema fatorial 5 x 2, sendo cinco níveis de suprimento de água à cultura e duas cultivares de bananeira, a Prata-Anã (Grupo Prata) e a Grande Naine (Grupo Cavendish). Os tratamentos referentes aos regimes de irrigação foram definidos a partir de cinco frações da evapotranspiração da cultura, definidas, por sua vez, pelo produto da evapotranspiração potencial e dos coeficientes de cultura recomendados. O uso da irrigação antecipou a colheita da Grande Naine em relação à Prata-Anã...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Evapotranspiração; Coeficiente de cultura; Manejo de irrigação.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452006000300021