Consulta: creatorFacets:"Cogo,Neroli Pedro"
Registros recuperados: 18
Data/hora: 02/06/2024 12:44:40

Parâmetros relacionados com a erosão hídrica sob taxa constante da enxurrada, em diferentes métodos de preparo do solo
Provedor de dados: 90
Autores: Bertol,Ildegardis; Mello,Eloy Lemos; Cogo,Neroli Pedro; Vidal Vázquez,Eva; González,Antonio Paz.
O preparo do solo altera as suas condições físicas de superfície e subsuperfície e, conseqüentemente, influencia os valores dos fatores que se relacionam com a erosão hídrica. Considerando estes aspectos, realizou-se um experimento de erosão em campo, sob a ação de chuva simulada, entre outubro de 1999 e maio de 2000, na região do Planalto Sul Catarinense, tendo por objetivo a avaliação de alguns fatores relacionados com a erosão hídrica do solo na condição de equilíbrio do escoamento superficial, em três métodos de preparo do solo. No estudo, utilizou-se Nitossolo Háplico alumínico de textura argilosa, apresentando, no local do experimento, 0,14 m m-1 de declividade. Os tratamentos avaliados foram: (a) preparo reduzido (escarificação + gradagem); (b)...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuva simulada; Cobertura superficial do solo; Rugosidade superficial do solo; Infiltração de água no solo; Coeficiente de enxurrada; Taxa de erosão.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000400012

Restauração da estrutura do solo por sequências culturais implantadas em semeadura direta, e sua relação com a erosão hídrica em distintas condições físicas de superfície
Provedor de dados: 90
Autores: Portela,Jeane Cruz; Cogo,Neroli Pedro; Bagatini,Tatiane; Chagas,Juliana Prado; Portz,Gustavo.
A estrutura do solo desempenha papel de destaque no crescimento de plantas e no controle da erosão e, por conseguinte, na produção de alimentos e na conservação do solo e da água. Considerando isso, realizou-se este trabalho com o objetivo de implementar e acompanhar o processo de restauração da estrutura de um solo degradado, por meio de sequências culturais (gramíneas e leguminosas de inverno e verão, dispostas nos modos de cultivo isolado e consorciado), implantadas em semeadura direta, e posteriormente verificar sua relação com as perdas de solo e água causadas pela erosão hídrica pluvial, em distintas condições físicas de superfície (solo não mobilizado, com e sem crosta; solo recém-mobilizado, por meio de escarificação e de escarificação seguida - um...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuva simulada; Cobertura do solo; Rugosidade do solo; Consolidação do solo; Infiltração de água no solo; Perda de água; Perda de solo.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000400032

Inter-relação biomassa vegetal subterrânea-estabilidade de agregados-erosão hídrica em solo submetido a diferentes formas de manejo
Provedor de dados: 90
Autores: Volk,Leandro Bochi da Silva; Cogo,Neroli Pedro.
O aumento da biomassa vegetal subterrânea e da estabilidade dos agregados do solo pelo seu manejo adequado aumentam sua capacidade para infiltrar água da chuva e resistir à erosão hídrica. Baseado nesta premissa, foi realizado um estudo de erosão em campo, sob chuva simulada, na Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - EEA/UFRGS, em Eldorado do Sul (RS), no verão de 2003/2004, utilizando um experimento de manejo do solo com 7,5 anos de duração. O objetivo da pesquisa foi investigar relações entre variáveis de manejo e de erosão, relacionadas à história de uso e manejo do solo e suas condições físicas superficiais momentâneas, criadas por tratamentos de seu preparo e de cobertura por resíduo cultural, os quais foram...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuva simulada; Seqüência cultural; Preparo do solo; Cobertura do solo; Infiltração de água; Perda de água; Perda de solo.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000400036

Water Erosion in a Long-Term Soil Management Experiment with a Humic Cambisol
Provedor de dados: 90
Autores: Schick,Jefferson; Bertol,Ildegardis; Barbosa,Fabrício Tondello; Miquelluti,David José; Cogo,Neroli Pedro.
ABSTRACT Water erosion, the main factor in soil degradation, is strongly influenced by soil cover and management. The objective of this study was to determine soil and water losses under natural rainfall conditions from 1993 to 2012 in the southern Santa Catarina Plateau, Brazil, in 3.5 × 22.1 m plots with crops in rotation to study the following management treatments: conventional tillage (CT), minimum tillage (MT), and no-tillage (NT), and a treatment with bare soil (BS). The soil cover remaining after tillage was negatively affected by the increase in soil tillage intensity. Soil losses were strongly affected by the management system, while water losses were less affected. Soil losses were 85.29, 6.41, 2.00, and 0.82 Mg ha-1 yr-1 in the BS, CT, MT, and...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil and water losses; No-tillage; Minimum tillage; Conventional tillage.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832017000100525

Alterações na rugosidade superficial do solo pelo preparo e pela chuva e sua relação com a erosão hídrica
Provedor de dados: 90
Autores: Castro,Luciana Gomes; Cogo,Neroli Pedro; Volk,Leandro Bocchi da Silva.
Apesar de efêmera, a rugosidade superficial no solo induzida por métodos de seu preparo é requerimento importante nos sistemas de manejo de caráter conservacionista. Isto se deve ao fato de que ela aumenta a retenção e a infiltração superficiais de água no solo, reduz a velocidade e o volume do escoamento superficial e aprisiona os sedimentos da erosão, diminuindo os danos causados pela erosão hídrica. Considerando tais aspectos, realizou-se esta pesquisa com o objetivo de avaliar as alterações ocorridas na rugosidade superficial do solo pelas ações do preparo e da chuva, na ausência e na presença de cobertura morta, em relação à erosão hídrica. O estudo foi realizado em campo, na EEA/UFRGS, em Eldorado do Sul (RS), em 1996 e 1997, aplicando-se chuva...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuva simulada; Preparo do solo; Cobertura morta; Perda de água; Perda de solo.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000200014

Hidrogramas e sedimentogramas associados à erosão hídrica em solo cultivado com diferentes sequências culturais, com diferentes condições físicas na superfície
Provedor de dados: 90
Autores: Portela,Jeane Cruz; Cogo,Neroli Pedro; Amaral,André Júlio do; Gilles,Luciléia; Bagatini,Tatiane; Chagas,Juliana Pardo; Portz,Gustavo.
Estudos hidrossedimentológicos detalhados são de grande valia para o melhor entendimento e controle do processo de erosão hídrica e, por conseguinte, para se aprofundar a pesquisa no assunto e, assim, praticar a conservação do solo e da água de modo mais eficaz e duradouro. Considerando isso, realizou-se este trabalho com o objetivo de desenvolver hidrogramas (taxas instantâneas de descarga da enxurrada versus tempo) e sedimentogramas (concentrações instantâneas de sedimento na enxurrada e taxas instantâneas de perda de solo versus tempo) individualizados (cada repetição de tratamento), associados à erosão hídrica ocorrida em solo cultivado com diferentes sequências culturais (gramíneas e leguminosas de inverno e verão, implantadas em semeadura direta, nos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuva simulada; Preparo do solo; Cobertura vegetal morta; Rugosidade superficial do solo; Consolidação superficial do solo; Infiltração de água no solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000100021

Redução da erosão hídrica em três sistemas de manejo do solo em um Cambissolo Húmico da região do Planalto Sul-Catarinense
Provedor de dados: 90
Autores: Amaral,André Júlio do; Bertol,Ildegardis; Cogo,Neroli Pedro; Barbosa,Fabrício Tondello.
O preparo do solo situa-se entre os componentes de seu manejo mais importantes no processo de produção das plantas cultivadas, sendo normalmente usado para criar ambiente favorável à semeadura e germinação das sementes e ao crescimento das plantas. Em adição, ele é o principal responsável pela criação das condições físicas superficiais do solo que, em última análise, determinam a eficácia de redução da erosão e do escoamento superficial dos diversos sistemas de manejo empregados no estabelecimento de uma cultura, em um local. Considerando esses aspectos, realizou-se um estudo de erosão em campo, sob condições de chuva natural, no município de Lages (SC), na região fisiográfica do Planalto Sul-Catarinense, no período de novembro de 2002 a outubro de 2005. O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosividade da chuva erodibilidade do solo preparo do solo; Cultura do trigo cultura da soja fator C - cobertura e manejo do solo EUPS EUPSR.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832008000500035

Perdas de água, solo, matéria orgânica e nutriente por erosão hídrica na cultura do milho implantada em área de campo nativo, influenciadas por métodos de preparo do solo e tipos de adubação
Provedor de dados: 90
Autores: Gilles,Luciléia; Cogo,Neroli Pedro; Bissani,Carlos Alberto; Bagatini,Tatiane; Portela,Jeane Cruz.
Apesar do conhecimento existente sobre a erosão das terras cultivadas, há situações de uso e manejo do solo que necessitam de estudos mais aprimorados. Apoiado nisso, realizou-se esta pesquisa com o objetivo de avaliar a erosão hídrica pluvial do solo na cultura do milho (Zea mays L.), implantada em área de campo nativo, nos métodos de preparo escarificação e semeadura direta e nos tipos de adubação mineral (fertilizante contendo N e P) e orgânica (cama seca de aviário). O estudo foi desenvolvido a campo, na EEA/UFRGS, em Eldorado do Sul (RS), no verão de 2006/2007, aplicando-se chuva simulada sobre um Argissolo Vermelho distrófico típico com textura francoarenosa na camada superficial e declividade média de 0,13 m m-1. Foram realizados dois testes de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuva simulada; Preparo reduzido do solo; Semeadura direta; Adubação mineral; Adubação orgânica.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000500033

Aspectos financeiros relacionados às perdas de nutrientes por erosão hídrica em diferentes sistemas de manejo do solo
Provedor de dados: 90
Autores: Bertol,Ildegardis; Cogo,Neroli Pedro; Schick,Jefferson; Gudagnin,Jean Cláudio; Amaral,André Júlio.
A erosão hídrica é a forma mais séria de degradação do solo, pois, além de reduzir a capacidade produtiva deste para as culturas, causa prejuízos financeiros e ambientais em razão da perda de nutrientes a ela associada. A presente pesquisa foi realizada com o objetivo de quantificar as perdas de água e solo, de P, K, Ca e Mg na água e de P disponível e K, Ca e Mg trocáveis nos sedimentos da enxurrada perdida por erosão hídrica, em um experimento realizado sob chuva natural, entre novembro de 1992 e outubro de 2003, no sul do Planalto Catarinense. Calculou-se o custo financeiro desses nutrientes, expressos na forma de superfosfato triplo (P), cloreto de potássio (K) e de calcário (Ca e Mg), perdidos na erosão hídrica, para um Cambissolo Húmico alumínico...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Custo da erosão; Nutrientes na enxurrada; Preparo do solo.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000100014

Atributos químicos e perfil de enraizamento de milho influenciados pela calagem em semeadura direta
Provedor de dados: 90
Autores: Leite,Gabriel Henrique Melo Nascimento; Eltz,Flávio Luiz Foletto; Amado,Telmo Jorge Carneiro; Cogo,Neroli Pedro.
No Rio Grande do Sul, a área sob semeadura direta já alcança 60 % da área total cultivada para produção de grãos de sequeiro. Todavia, ainda persistem dúvidas com relação não só a eficiência de práticas culturais como a adubação e a calagem, mas também de seus efeitos sobre o crescimento de raízes e a produtividade das culturas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de doses e modos de aplicação de calcário sobre o perfil de enraizamento do milho. O experimento foi realizado no ano agrícola 1999/2000, na área experimental do Departamento de Solos da Universidade Federal de Santa Maria, sendo delineado em blocos ao acaso com parcelas subdivididas e quatro repetições. O solo da área estudada foi um Argissolo Vermelho distrófico arênico. Os...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Correção da acidez; Manejo do solo; Raiz; Zea mays; Atributos químicos.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000400009

Erodibilidade de um nitossolo háplico alumínico determinada em condições de campo
Provedor de dados: 90
Autores: Bertol,Ildegardis; Leite,Dirceu; Engel,Fernando Luis; Cogo,Neroli Pedro; González,Antônio Paz.
O termo erodibilidade do solo (fator K na Equação Universal de Perda de Solo - EUPS) expressa a suscetibilidade natural do solo à erosão hídrica. O fator K representa a taxa de perda de solo por unidade de erosividade da chuva (fator R na EUPS). O conhecimento do fator K, juntamente com os demais fatores do modelo EUPS, é importante no planejamento conservacionista, pois, por meio desse modelo, estimam-se as perdas médias anuais de solo esperadas para determinadas condições. Dados de perda de solo, obtidos em campo em solo sem cultivo e com preparo convencional, sob condições de chuva simulada, no período de novembro de 2001 a março de 2004, no sul do Planalto Catarinense, foram utilizados para calcular o fator K de um Nitossolo Háplico alumínico típico,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Erosão hídrica; Perda de solo; Chuva simulada; Fator K.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832007000300014

Erosão hídrica, em três momentos da cultura do milho, influenciada por métodos de preparo do solo e semeadura
Provedor de dados: 90
Autores: Volk,Leandro Bochi da Silva; Cogo,Neroli Pedro.
Independentemente do sistema de preparo, as condições superficiais do solo que regem o processo erosivo pela água da chuva se alteram durante o desenvolvimento da cultura de milho. Ao mesmo tempo, as condições físicas de superfície do solo que maneam as perdas de solo são distintas das que conduzem as perdas de água por erosão. A hipótese desta pesquisa foi que essas alterações ocorridas durante o desenvolvimento da cultura do milho reduziriam as perdas de solo, mas não alterariam as perdas de água por erosão. Com base nisso, realizou-se este trabalho com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes condições físicas de superfície do solo, criadas por métodos de seu preparo, nas perdas de solo e água por erosão hídrica (causada por chuva simulada), em três...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuva simulada; Semeadura direta; Escarificação; Rugosidade superficial do solo; Cobertura superficial do solo; Perda de solo; Perda de água.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000200021

Sedimentos transportados pela enxurrada em eventos de erosão hídrica em um Nitossolo Háplico
Provedor de dados: 90
Autores: Bertol,Ildegardis; Vázquez,Eva Vidal; González,Antonio Paz; Cogo,Neroli Pedro; Luciano,Rodrigo Vieira; Fabian,Evandro Luis.
A quantidade e a distribuição de tamanho dos sedimentos transportados pela enxurrada são influenciadas pelo manejo, cobertura e cultivo do solo e pela chuva, entre outros fatores, constituindo-se em aspecto importante no planejamento conservacionista do solo. O objetivo deste trabalho foi quantificar os sedimentos transportados pela enxurrada e relacioná-los com a velocidade de enxurrada, durante o cultivo da soja, em um experimento de chuva simulada sobre um Nitossolo Háplico alumínico típico, nos sistemas de manejo do solo conduzido desde 1998: semeadura direta em solo nunca preparado e com resíduos queimados (SQ); e uma aração e duas gradagens (AG). Nesses tratamentos, cultivaram-se aveia, soja, ervilhaca, milho, aveia, feijão, nabo forrageiro, soja,...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuva simulada; Índice D50; Propriedades dos sedimentos; Velocidade da enxurrada.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000100025

Erodibilidade de um Cambissolo Húmico sob chuva natural
Provedor de dados: 90
Autores: Schick,Jefferson; Bertol,Ildegardis; Cogo,Neroli Pedro; González,Antonio Paz.
A estimativa de perdas de solo é fundamental para o planejamento conservacionista. Com essa finalidade, destaca-se no Brasil o uso da Equação Universal de Perdas de Solo (USLE), para cuja utilização há escassez de dados obtidos de acordo com o método-padrão desse modelo. Entre os fatores que compõem a USLE, a erodibilidade do solo (fator K) é de difícil obtenção em razão da necessidade de conduzir experimentos em campo por longo tempo sob chuva natural. Com o objetivo de quantificar a erodibilidade do solo em um Cambissolo Húmico em Lages, SC, utilizando-se do método-padrão da USLE, quantificaram-se a erosividade (EI30) das chuvas naturais e as respectivas perdas de solo durante o período de 1993 a 2012. A erodibilidade foi determinada pelo quociente entre...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Fator K da USLE; Suscetibilidade à erosão; Perda de solo.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000600025

Perdas de solo e água por erosão hídrica após mudança no tipo de uso da terra, em dois métodos de preparo do solo e dois tipos de adubação
Provedor de dados: 90
Autores: Bagatini,Tatiane; Cogo,Neroli Pedro; Gilles,Luciléia; Portela,Jeane Cruz; Portz,Gustavo; Queiroz,Henrique Thomas.
A mudança no tipo de uso da terra, se não devidamente planejada e conduzida, poderá resultar em solos com capacidade produtiva diminuída e com propensão à erosão aumentada, o que irá diminuir o rendimento das culturas e prejudicar a conservação do solo e da água. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a erosão hídrica pluvial do solo em área originalmente de campo nativo, nos seus segundo e terceiro anos de cultivo com culturas anuais em fileira (respectivamente, feijão-miúdo - Vigna unguiculata - e sorgo - Sorghum bicolor), nos métodos de preparo do solo reduzido (escarificação) e sem preparo (semeadura direta) e nos tipos de adubação mineral (fertilizante NPK) e orgânica (cama de aviário), além de uma condição sem adubação (tratamento testemunha). O...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuva simulada; Cobertura do solo; Rugosidade superficial do solo.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000300034

Erosivity of rainfall in Lages, Santa Catarina, Brazil
Provedor de dados: 90
Autores: Schick,Jefferson; Bertol,Ildegardis; Cogo,Neroli Pedro; Paz González,Antonio.
The erosive capacity of rainfall can be expressed by an index and knowing it allows recommendation of soil management and conservation practices to reduce water erosion. The objective of this study was to calculate various indices of rainfall erosivity in Lages, Santa Catarina, Brazil, identify the best one, and discover its temporal distribution. The study was conducted at the Center of Agricultural and Veterinary Sciences, Lages, Santa Catarina, using daily rainfall charts from 1989 to 2012. Using the computer program Chuveros , 107 erosivity indices were obtained, which were based on maximum intensity in 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 135, 150, 165, 180, 210, and 240 min of duration and on the combination of...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Carbono orgânico; Substâncias húmicas; Carbono orgânico particulado.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000600024

Relações entre tamanho de sedimentos erodidos, velocidade da enxurrada, rugosidade superficial criada pelo preparo e tamanho de agregados em solo submetido a diferentes manejos
Provedor de dados: 90
Autores: Volk,Leandro Bochi da Silva; Cogo,Neroli Pedro.
Vários fatores determinam a seletividade do processo de erosão hídrica pluvial no que se refere ao tamanho dos sedimentos transportados na enxurrada. Dentre eles, destacam-se a intensidade da chuva e da enxurrada a ela associada, a textura e o grau de consolidação da camada superficial do solo, a forma em que a erosão ocorre (entre sulcos, sulco ou voçoroca), a cobertura do solo por resíduos culturais, o microrrelevo do terreno ou a rugosidade superficial resultante do seu preparo e o tamanho e a estabilidade dos agregados do solo. Considerando isso, realizou-se este trabalho com o propósito de estabelecer relações quantitativas entre o índice D50 da distribuição de tamanho dos sedimentos erodidos, a velocidade da enxurrada, o índice IR da rugosidade...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Chuva simulada; Preparo do solo; Sistemas de cultivo; Resíduos culturais; Índice DMP; Índice D50.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832009000500036

Water erosion under simulated rainfall in different soil management systems during soybean growth
Provedor de dados: 63
Autores: Engel,Fernando Luis; Bertol,Ildegardis; Mafra,Álvaro Luiz; Cogo,Neroli Pedro.
Soil management influences soil cover by crop residues and plant canopy, affecting water erosion. The objective of this research was to quantify water and soil losses by water erosion under different soil tillage systems applied on a typical aluminic Hapludox soil, in an experiment carried out from April 2003 to May 2004, in the Santa Catarina highland region, Lages, southern Brazil. Simulated rainfall was applied during five soybean cropstages, at the constant intensity of 64.0 mm h-1. Treatments were replicated twice and consisted of: i) conventional tillage on bare soil - control treatment (CTBS), ii) conventional tillage on cultivated soil (CTCS), iii) no-tillage on non tilled soil with burned crop residue (NTRB), iv) no-tillage in non tilled soil with...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil cover; Soil loss; Water loss; Soybean crop.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162007000200013