Consulta: creatorFacets:"Cordeiro,Élio de A."
Registros recuperados: 1
Data/hora: 12/06/2024 06:59:10

Aplicação de hipoclorito de sódio para recuperação de gotejadores entupidos em irrigação com água ferruginosa
Provedor de dados: 91
Autores: Souza,José A. A. de; Cordeiro,Élio de A.; Costa,Édio L. da.
O entupimento dos emissores é o maior problema do sistema de irrigação localizada. Geralmente, esta obstrução causa tanto redução quanto aumento da sua vazão, porém sempre se dá diminuição da uniformidade de distribuição de água do sistema, fato que pode ser minimizado pela aplicação de produtos químicos. O objetivo com este trabalho foi avaliar a aplicação de doses de cloro (50, 100 e 150 mg de cloro livre L-1 de água, T1, T2 e T3, respectivamente) na recuperação da vazão nominal (QN) de gotejadores Netafin-Ram 17, que apresentavam vazão média (QM) superior à QN, em razão de entupimentos ocorridos em dois anos de irrigação com água contendo 1,7 mg L-1 de ferro total. Avaliou-se a recuperação da QN e a uniformidade de distribuição de água dos gotejadores....
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Obstrução; Ferro; Uniformidade; Gotejamento.
Ano: 2006
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662006000100001