Consulta: creatorFacets:"Costa,Maristélio da Cruz"
Registros recuperados: 2
Data/hora: 02/06/2024 18:12:47

Determinação do fator de cobertura do melão cultivado sob diferentes lâminas e salinidades da água de irrigação
Provedor de dados: 91
Autores: Dutra,Indalécio; Medeiros,José Francismar de; Porto Filho,Francisco de Queiroz; Costa,Maristélio da Cruz.
Dois experimentos foram conduzidos com objetivo de se comparar metodologias de determinação do coeficiente de cobertura do solo pelo melão, quando submetido a condições diferenciadas de lâminas e nível de salinidade da água, em Mossoró, RN. O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso, no arranjo fatorial 2 x 2 x 6. Foram testados dois métodos (Stocking e régua), dois níveis de salinidade da água de irrigação (0,55 e 2,65 dS m-1) e seis lâminas (0,55, 0,70, 0,85, 1,00, 1,15 e 1,30 da ETm). Os métodos de medida do fator de cobertura do solo mostraram-se eficientes, detectando-se, em ambos, diferenças significativas entre os efeitos da qualidade da água e da lâmina de irrigação no desenvolvimento do melão. Os resultados obtidos pelo método da...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Déficit hídrico; Coeficiente de cobertura; Irrigação localizada.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000200003

Caracterização hidráulica do tubo gotejador Hidrodrip II
Provedor de dados: 91
Autores: Oliveira,Allison Magno de Sousa; Porto Filho,Francisco de Queiroz; Medeiros,José Francismar de; Costa,Maristélio da Cruz.
O objetivo, com este trabalho realizado em laboratório, foi estudar as características hidráulicas do tubo gotejador Hidrodrip II, 2,3 L h-1, cujos emissores, inseridos nos tubos durante o processo de fabricação e espaçados a 0,3 m, apresentam formato tipo labirinto. Submeteram-se os tubos a diferentes pressões, para determinação das características hidráulicas: relação vazão-pressão dos emissores e coeficiente de variação de fabricação; também, avaliou-se o efeito da temperatura na vazão dos gotejadores. Os emissores apresentaram regime de fluxo turbulento (x = 0,51) e valor médio de 1,49% para o coeficiente de variação de fabricação, enquanto a variação de temperatura, de 30 a 60 ºC, reduziu a vazão dos gotejadores, em aproximadamente 1,75%.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Gotejamento; Hidráulica; Temperatura.
Ano: 2000
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662000000300028