Consulta: creatorFacets:"Dalbianco,Leandro"
Registros recuperados: 4
Data/hora: 11/06/2024 05:47:02

Estimativa da infiltração de água no solo na escala de bacia hidrográfica
Provedor de dados: 90
Autores: Barros,Cláudia Alessandra Peixoto de; Minella,Jean Paolo Gomes; Tassi,Rutinéia; Dalbianco,Leandro; Ottonelli,Anaí Sangiovo.
A variabilidade espacial das características do solo torna a estimativa da infiltração de água altamente dependente da escala de análise. Muitos trabalhos necessitam de informações da dinâmica da infiltração para descrever o mecanismo de outros processos associados à água, aos sedimentos ou aos solutos. O objetivo deste trabalho foi utilizar duas estratégias metodológicas para a estimativa da infiltração na escala de bacia. Os parâmetros de dois modelos de infiltração foram ajustados a um conjunto de dados coletados durante dois anos de monitoramento, em 77 eventos de chuva-vazão ocorridos sob diferentes condições de uso e manejo do solo numa bacia hidrográfica rural de 1,2 km². Os resultados dos ajustes para os dois modelos de infiltração na escala de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Monitoramento ambiental; Conservação do solo; Escoamento superficial.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832014000200020

Sampling strategies to estimate suspended sediment concentration for turbidimeter calibration
Provedor de dados: 91
Autores: Dalbianco,Leandro; Ramon,Rafael; Barros,Claudia A. P. de; Minella,Jean P. G.; Merten,Gustavo H.; Didoné,Elizeu J.
ABSTRACT The influx of sediments carried by rivers can be measured continuously using a turbidimeter through the indirect relationship between turbidity and suspended sediment concentration (SSC). However, this process is dependent on obtaining water samples with suspended sediments to calibrate the turbidimeter. Sampling can be carried out through different methods, resulting in errors and uncertainties in estimating the SSC. Four different possibilities for the composition of the calibration curve were tested in order to evaluate the effectiveness of the turbidimeter calibration for different sampling strategies. The study was conducted in 2012 and 2013 in two catchments in southern Brazil that had a strong sediment yield impact. The results indicate...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Turbidity; Rainfall event; Sampling; Automatic sensors.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662017001200884

Evapotranspiração máxima do tomateiro sob estufa plástica em função de variáveis fenométricas e meteorológicas
Provedor de dados: 53
Autores: Pivetta,Carina Rejane; Heldwein,Arno Bernardo; Tazzo,Ivonete Fátima; Maldaner,Ivan Carlos; Dalbianco,Leandro; Streck,Nereu Augusto; Machado,Rui Manuel Almeida.
O objetivo do trabalho foi estimar a evapotranspiração máxima (ETm) da cultura do tomateiro em estufa plástica em função da evaporação medida no evaporímetro de Piche exposto à radiação solar (Epi), com e sem a inclusão de outras variáveis meteorológicas e fenométricas pontuais de fácil mensuração, na época de primavera de 2005. Em uma estufa plástica realizaram-se medidas de ETm em lisímetros de drenagem (Epi) temperatura e déficit de pressão de vapor no ar (D), índice de área foliar (IAF), altura de plantas (AP) e número de folhas (NF). Ajustaram-se modelos para estimar a ETm com os dados dos dias pares do período de medições, selecionando-se os que tinham parâmetros angulares significativos pelo teste t a 5% de probabilidade de erro e coeficiente de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Evaporímetro de Piche; Lycopersicon esculentum Mill; Cultivo protegido.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052011000300029

Densidade crítica ao crescimento de plantas considerando água disponível e resistência à penetração de um Argissolo Vermelho distrófico arênico
Provedor de dados: 65
Autores: Lima,Cláudia Liane Rodrigues de; Reichert,José Miguel; Reinert,Dalvan José; Suzuki,Luis Eduardo Akiyoshi Sanches; Dalbianco,Leandro.
O estabelecimento de culturas está associado a condições restritivas impostas pelo tipo e pelo manejo de solo. O objetivo deste estudo foi avaliar o intervalo de densidade crítica de um Argissolo Vermelho distrófico arênico, considerando a disponibilidade de água para as culturas e os valores restritivos de resistência à penetração (1,5; 2,0; 2,5; 3,0 e 3,5MPa). A amostragem de um Argissolo Vermelho distrófico arênico sob plantio direto desde 1989, com estrutura de solo preservada, foi feita nas camadas de 0,00 a 0,10 m e 0,10 a 0,20m. As amostras (oito repetições) foram saturadas em água, equilibradas em diferentes potenciais (-0,001; -0,004; -0,006; -0,033; -0,07 e -0,1MPa) e dois grupos de amostras foram secadas em laboratório, por um período de 7 e 9...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Umidade do solo; Densidade do solo; Resistência à penetração.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782007000400042