Consulta: creatorFacets:"Faria,Rogério Teixeira de"
Registros recuperados: 12
Data/hora: 09/06/2024 04:17:17

Evapotranspiração e coeficiente de cultivo de cafeeiros adultos
Provedor de dados: 86
Autores: Lena,Bruno Patias; Flumignan,Danilton Luiz; Faria,Rogério Teixeira de.
O objetivo deste trabalho foi determinar a evapotranspiração (ET) de cafeeiros adultos, irrigados por aspersão e gotejamento, e não irrigados, bem como os coeficientes de cultivo (Kc) de cafeeiros sob os dois regimes hídricos. O experimento foi realizado em Londrina, PR, com cafeeiros da cultivar Iapar 59, com cinco e seis anos de idade, de setembro de 2006 a agosto de 2008. A evapotranspiração foi medida por cinco lisímetros de pesagem, dos quais dois irrigados por aspersão, um por gotejamento e os outros dois sem irrigação. A irrigação foi aplicada, em média, duas vezes por semana, para manter o solo com umidade próxima à de capacidade de campo. O coeficiente de cultivo foi determinado pela razão entre a ET das plantas dos tratamentos irrigados e a...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Coffea arabica; Demanda hídrica; Lisímetros; Irrigação.
Ano: 2011
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2011000800017

Painel amostral para estimativa de áreas agrícolas
Provedor de dados: 86
Autores: Adami,Marcos; Moreira,Mauricio Alves; Rudorff,Bernardo Friedrich Theodor; Freitas,Corina da Costa; Faria,Rogério Teixeira de; Deppe,Flavio.
O objetivo deste trabalho foi desenvolver metodologia que integre sensoriamento remoto e sistema de informações geográficas (SIG) para criar um painel amostral e alocar segmentos regulares por meio de um sistema de amostragem aleatória estratificada. Diferentes estratos foram obtidos por meio da classificação de imagens de satélite. Em cada estrato foi realizado sorteio para a seleção dos segmentos amostrais, os quais foram visitados para delimitar as diversas culturas e estimar a área. Na estimativa da área plantada por cultura, para toda a região, utilizou-se o estimador por expansão direta por meio de um procedimento semi-automático. A metodologia reduziu tanto a subjetividade do percentual da área agrícola estimada no estrato, quanto o tempo de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Estatísticas agrícolas; Sensoriamento remoto; SIG.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2007000100011

Simulation of growth and development of irrigated cowpea in Piauí State by CROPGRO model
Provedor de dados: 86
Autores: Bastos,Edson Alves; Folegatti,Marcos Vinícius; Faria,Rogério Teixeira de; Andrade Júnior,Aderson Soares de; Cardoso,Milton José.
The objective of this work was to adapt the CROPGRO model, which is part of the DSSAT system, for simulating the cowpea (Vigna unguiculata) growth and development under soil and climate conditions of the Baixo Parnaíba region, Piauí State, Brazil. In the CROPGRO, only input parameters that define crop species, cultivars, and ecotype were changed in order to characterize the cowpea crop. Soil and climate files were created for the considered site. Field experiments without water deficit were used to calibrate the model. In these experiments, dry matter (DM), leaf area index (LAI), yield components and grain yield of cowpea (cv. BR 14 Mulato) were evaluated. The results showed good fit for DM and LAI estimates. The medium values of R² and medium absolute...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Vigna unguiculata; Models; Climatic factors; Edaphic factor; Water availability; DSSAT.
Ano: 2002
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2002001000005

Availability of soil water under tillage systems, mulch management and citrus rootstocks
Provedor de dados: 90
Autores: Fidalski,Jonez; Auler,Pedro Antonio Martins; Beraldo,José Marcos Garrido; Marur,Celso Jamil; Faria,Rogério Teixeira de; Barbosa,Graziela Moraes de Cesare.
The increased availability of soil water is important for the management of non-irrigated orange orchards. The objective of this study was to evaluate the availability of soil water in a Haplorthox (Rhodic Ferralsol) under different tillage systems used for orchard plantation, mulch management and rootstocks in a "Pêra" orange orchard in northwest Paraná, Brazil. An experiment in a split-split-plot design was established in 2002, in an area cultivated with Brachiaria brizantha grass in which three tillage systems (no tillage, conventional tillage and strip-tillage) were used for orchard plantation. This grass was mowed twice a year between the rows, representing two mulch managements in the split plots (no mulching and mulching in the plant rows). The...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Brachiaria brizantha; No tillage; Soil management; Soil texture; Time domain reflectometry.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832010000300033

DRENAGEM SUPERFICIAL DE SOLOS ARGILOSOS DO NORTE DO PARANÁ
Provedor de dados: 91
Autores: Faria,Rogério Teixeira de; Folegatti,Marcos Vinícius.
RESUMO Foi avaliado o desempenho de práticas de drenagem superficial e cobertura morta em uma área de várzea do norte do Paraná. Antes e após o cultivo do arroz, foram comparadas as taxas de drenagem em tratamentos com e sem drenos torpedo e determinadas a vazão e a obstrução dos condutos. Sob o cultivo do feijoeiro, foram avaliados os efeitos dos drenos torpedo e de "camas" na drenagem e de cobertura morta (palha de arroz) na retenção de água do solo. Os resultados indicaram que os drenos torpedo foram mais eficientes se construídos com solo menos úmido, porém sua longevidade foi menor que um ano. Sob o feijoeiro, os drenos torpedo e cobertura morta mantiveram o lençol freático mais profundo e o solo com menor tensão de umidade, mas esses efeitos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Drenos torpedo; Drenagem superficial; Várzeas; Feijão.
Ano: 1999
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661999000200178

Estimativa de área de folíolos de soja usando imagens digitais e dimensões foliares
Provedor de dados: 53
Autores: Adami,Marcos; Hastenreiter,Fábio Alcovér; Flumignan,Danilton Luiz; Faria,Rogério Teixeira de.
Medidas do índice de área foliar são necessárias para a maioria dos estudos agronômicos e fisiológicos envolvendo crescimento vegetal. Foi desenvolvido um experimento no Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), em Londrina (PR), durante a safra 2005/2006, com objetivo de avaliar dois métodos diretos de medição de área de folíolos de soja por meio de dimensões foliares e por imagens digitais capturadas por máquina fotográfica digital amadora, em duas situações distintas, folíolos íntegros e folíolos danificados. As estimativas obtidas foram comparadas com as medidas feitas com um integrador de área foliar LI-COR®, modelo LI 3100, tomado como referência. Nas estimativas realizadas em folíolos íntegros, tanto pelo método de dimensões foliares como no de imagem...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Índice de área foliar; Imagem digital; LI-COR®.
Ano: 2008
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052008000400030

Produtividade do cafeeiro e cultivos intercalares sob diferentes regimes hídricos
Provedor de dados: 53
Autores: Faria,Rogério Teixeira de; Siqueira,Rubens.
O efeito de diferentes regimes hídricos na produtividade do cafeeiro e cultivos intercalares foi determinado em um experimento em Latossolo Vermelho distroférrico, em Londrina, PR, durante sete anos. Os tratamentos consistiram de aplicação de irrigação para manter a camada de solo de 0,7 m com mais de 50% da água disponível (40 kPa a 0,25 m) e 30% de água disponível (70 kPa a 0,25 m), além de um tratamento não irrigado. Após o terceiro ano de implantação da lavoura, na fase reprodutiva do cafeeiro, a camada de manejo de irrigação foi aumentada para 1 m e os tratamentos irrigados foram desdobrados em dois tratamentos: com irrigação durante o ano todo e com irrigação de setembro a março. Durante os dois anos iniciais de formação da lavoura, foram cultivados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Irrigação; Café; Umidade do solo.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052005000400008

Agronomic performance of white oats cultivated under fertigation with treated sewage effluent and definition of critical limits of Normalized Difference Vegetation Index
Provedor de dados: 53
Autores: Coelho,Anderson Prates; Faria,Rogério Teixeira de; Barbosa,Aline Michelle da Silva; Dalri,Alexandre Barcellos; Rosalen,David Luciano.
ABSTRACT One of the benefits of irrigation with wastewater in agriculture is the reduction in the use of mineral fertilizers and the increase in crop yield. For wastewater application, the use of remote sensing can help to define specific management areas. The aim of this study was to evaluate the yield and the growth of irrigated white oats (Avena sativa L.) with varying treated sewage effluent (TSE) levels. These attributes were then correlated with Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) values obtained at four phenological stages of the crop and used to define critical limits of NDVI. The experiment consisted of five TSE treatments differing in irrigation depths (11, 31, 60, 87, and 100%). Mean NDVI values in the crop were determined with an...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avena sativa L.; Biomass; Modeling; NDVI; Remote sensing.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052019000400553

Evapotranspiração e coeficientes de cultivo de cafeeiros em fase de formação
Provedor de dados: 53
Autores: Flumignan,Danilton Luiz; Faria,Rogério Teixeira de.
A quantificação do consumo hídrico das culturas é fundamental para diversas aplicações na agricultura. Neste estudo, lisímetros de pesagem instalados em Londrina (PR), foram usados para determinar a evapotranspiração (ET) de cafeeiros da cultivar IAPAR 59, não irrigado e irrigado por aspersão e gotejamento, durante dois anos após a implantação da lavoura. O coeficiente de cultivo (Kc) foi obtido nos tratamentos irrigados a partir da razão entre ET e a evapotranspiração de referência (ETo) estimada pelo método Penman-Monteith. Os valores de ET e Kc dos tratamentos analisados variaram em função do método de irrigação, frequência de chuvas, demanda da atmosfera e evolução da área foliar. O tratamento irrigado por aspersão foi aquele com os maiores valores...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Lisímetro; Irrigação; Coffea arabica.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052009000100029

Evaluation of DSSAT soil-water balance module under cropped and bare soil conditions
Provedor de dados: 52
Autores: Faria,Rogério Teixeira de; Bowen,Walter Truman.
The performance of the soil water balance module (SWBM) in the models of DSSAT v3.5 was evaluated against soil moisture data measured in bare soil and dry bean plots, in Paraná, southern Brazil. Under bare soil, the SWBM showed a low performance to simulate soil moisture profiles due to inadequacies of the method used to calculate unsaturated soil water flux. Improved estimates were achieved by modifying the SWBM with the use of Darcy's equation to simulate soil water flux as a function of soil water potential gradient between consecutive soil layers. When used to simulate water balance for the bean crop, the modified SWBM improved soil moisture estimation but underpredicted crop yield. Root water uptake data indicated that assumptions on the original...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soil moisture; Dry Bean; Modeling.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-89132003000400001

Non-pressure compensating emitters using treated sewage effluent for irrigation
Provedor de dados: 65
Autores: Fischer Filho,João Alberto; Dalri,Alexandre Barcellos; Santos,Miquéias Gomes dos; Zanini,José Renato; Faria,Rogério Teixeira de.
ABSTRACT: This study aimed to evaluate the obstruction of non-pressure compensating emitters using treated sewage effluent (TSE) for irrigation. A drip irrigation system with six models of emitters (encoded) was installed in level field conditions. TSE coming from a sewage treatment station was used as irrigation water after being filtered through a disc filter (120 mesh). Seven flow rate evaluations of drippers operating at 100kPa were performed (0, 100, 200, 300, 400, 500 and 600h of operation). The experimental design was randomized in a 6×7 factorial arrangement (6 models and 7 times), with four repetitions, and Tukey’s test was used to compare means. Relative flow rate (Qr), the flow rate coefficient of variation (CVQ) and degree of clogging (GE) were...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Wastewater; Trickle irrigation; Clogging; Water saving.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782017000700351

Caracterização técnica e desempenho hidráulico dequatro gotejadores autocompensantes utilizados no Brasil
Provedor de dados: 65
Autores: Dalri,Alexandre Barcellos; Garcia,Carlos Jesus Baca; Zanini,José Renato; Faria,Rogério Teixeira de; Palaretti,Luiz Fabiano.
Este trabalho teve por objetivo caracterizar e avaliar o desempenho de quatro modelos de gotejadores autocompensantes, frequentemente utilizados nos sistemas de irrigação por gotejamento no Brasil. Para realização do estudo, foi tomada uma amostra de 25 gotejadores de cada modelo. Na avaliação dos respectivos tubos emissores, foram determinados os seguintes parâmetros: (a) vazão média, (b) coeficiente de variação de fabricação, (c) espessura da parede (d), equação característica do gotejador, (e) diâmetro interno do tubo, (f) espaçamento entre emissores, (g) resistência à pressão com água na temperatura ambiente e à temperatura de 40oC, e (h) resistência do tubo à tração com tensão de 160 N e 180 N. As análises mostraram coeficientes de variação de...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Avaliação; Emissor; Irrigação por gotejamento.
Ano: 2015
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782015000801439