Consulta: creatorFacets:"Ferreira,Leandro"
Registros recuperados: 3
Data/hora: 11/06/2024 03:57:29

Ambiente térmico no interior de modelos de galpões avícolas em escala reduzida com ventilação natural e artificial dos telhados
Provedor de dados: 70
Autores: Santos,Pedro A. dos; Yanagi Junior,Tadayuki; Teixeira,Vitor H; Ferreira,Leandro.
O presente trabalho teve o objetivo de avaliar o ambiente térmico no interior de modelos físicos de galpões avícolas construídos em escala reduzida (1:10). O conforto térmico foi avaliado por meio do Índice de Temperatura do Globo Negro e Umidade (ITGU), Carga Térmica de Radiação (CTR) e efetividade das coberturas em reduzir o ITGU em relação à cobertura construída com telhas de alumínio (épsilon). Quatro modelos construídos com telhas cerâmicas e equipados com ventilação natural ou forçada foram comparados a dois modelos construídos com telhas cerâmicas e de alumínio, respectivamente, sem lanternim. Pode-se concluir que as coberturas com câmaras de ventilação artificial (B30CVF) ou natural (B30CVN) proporcionaram melhores ambientes térmicos no interior...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cobertura; Conforto térmico; Avicultura.
Ano: 2005
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300002

Zoneamento do potencial de uso de sistemas de resfriamento evaporativo no sudeste brasileiro
Provedor de dados: 91
Autores: Carvalho,Valcimar F.; Yanagi Junior,Tadayuki; Ferreira,Leandro; Damasceno,Flávio A.; Silva,Mariano P.
O zoneamento do potencial de uso de sistemas de resfriamento evaporativo (SRE) acoplado a um sistema de ventilação em modo túnel (SVT) foi realizado no presente trabalho, com vistas à criação de frangos de corte na região Sudeste do Brasil. Quatro configurações do sistema foram testadas: a) SVT; b) SVT associado à SRE do tipo material poroso umedecido com 40% de eficiência (SVTPAD40); c) SVT associado à SRE do tipo material poroso umedecido com 70% de eficiência (SVT PAD70) e d) SVT PAD70 associado a sistema de nebulização (SVT PAD70+NEB). O ambiente térmico foi caracterizado por meio do índice de temperatura e umidade, enquanto o desempenho das aves foi determinado pelo consumo de ração diário, ganho de peso diário e conversão alimentar. Dados...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Nebulização; Índice de conforto; Frango de corte.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000300020

A fuzzy system for cloacal temperature prediction of broiler chickens
Provedor de dados: 65
Autores: Ferreira,Leandro; Yanagi Junior,Tadayuki; Lacerda,Wilian Soares; Rabelo,Giovanni Francisco.
Cloacal temperature (CT) of broiler chickens is an important parameter to classify its comfort status; therefore its prediction can be used as decision support to turn on acclimatization systems. The aim of this research was to develop and validate a system using the fuzzy set theory for CT prediction of broiler chickens. The fuzzy system was developed based on three input variables: air temperature (T), relative humidity (RH) and air velocity (V). The output variable was the CT. The fuzzy inference system was performed via Mamdani's method which consisted in 48 rules. The defuzzification was done using center of gravity method. The fuzzy system was developed using MAPLE® 8. Experimental results, used for validation, showed that the average standard...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Expert system; Fuzzy sets; Thermal environment.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782012000100027