Consulta: creatorFacets:"Figueiredo,Vladimir B."
Registros recuperados: 2
Data/hora: 12/06/2024 08:54:50

Vazão de gotejadores com distintos tempos de irrigação aplicando água residuária de suinocultura e água de abastecimento
Provedor de dados: 70
Autores: Batista,Rafael O.; Oliveira,Rubens A. de; Figueiredo,Vladimir B.; Silva,Ketson B. da; Ferreira,Daianni A. da Costa.
Este trabalho objetivou analisar o efeito das proporções do tempo de irrigação com água residuária de suinocultura (ARS) e água de abastecimento (AA) na alteração da vazão de gotejadores. O experimento foi montado no esquema de parcelas subsubdivididas, em delineamento inteiramente casualizado, com três repetições, tendo nas parcelas as proporções de tempo de irrigação (1E3A - 1 h de ARS e 3 h de AA; 2E2A - 2 h de ARS 2 h de AA; 3E1A - 3 h de ARS e 1 h de AA, e 4E - 4 h de ARS); nas subparcelas, os tipos de gotejadores (G1, G2 e G3) e nas sub-subparcelas os tempos das avaliações (0; 20; 40; 60; 80; 100; 120; 140 e 160 h). Os atributos físico-químicos e biológicos da ARS e AA foram obtidos a cada 20 h e 80 h, respectivamente. Realizou-se a medição de vazão...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/other
Palavras-chave: Emissores; Obstrução; Efluente.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000600022

Evapotranspiration and crop coefficients of melon plants measured by lysimeter and estimated according to FAO 56 methodology
Provedor de dados: 70
Autores: Melo,Talyana K. de; Medeiros,José F. de; E. Sobrinho,José; Figueiredo,Vladimir B.; Souza,Paulo S. de.
Aiming at contributing to an adequate management of water resources, this study aimed to analyze and compare evapotranspiration (ETc) and crop coefficients (Kc) of melon plants measured by a lysimeter and estimated according to the FAO 56 methodology, in the city of Mossoró, state of Rio Grande do Norte (RN), Brazil. In order to measure ETc, weighing lysimeters with an area of 2.25m² were used, with two repetitions. The Penman-Monteith equation parameterized by FAO was used to estimate the reference evapotranspiration, and crop coefficients were those recommended in FAO-56 Bulletin adjusted to local climatic conditions. The required climatic data and lysimeter measurements were collected by an automatic weather station installed at the site. The results...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cucumis melo L.; Irrigation management; Climatic data.
Ano: 2013
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000500005