Consulta: creatorFacets:"Fiorelli,Juliano"
Registros recuperados: 7
Data/hora: 11/06/2024 11:21:38

BOVINE WELLFARE HANDLED IN ADAPTED CORRAL WITH UNCONVENTIONAL MATERIALS
Provedor de dados: 70
Autores: Sartori,Diogo de L.; Nakanishi,Erika Y.; Cravo,Julio C. M.; Martello,Luciane S.; Fiorelli,Juliano.
ABSTRACT This study aimed at evaluating bovine behavioral parameters managed in crowding pens built with modular panel of reforestation wood and homogeneous particle sheets of sugarcane bagasse and in conventional wooden crowding pens. The animals treated had their body surface temperature measured by the infrared thermography method and the behavior evaluated through the flight time parameters and the behavior score in the crowding pens. The results indicated that the animals managed in these buildings showed no difference in the behavioral parameters, but the mean and maximum superficial body temperatures were lower in the animals managed in the crowding pens of modular panel.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Particle sheet; Rural buildings; Animal reactivity; Body surface temperature.
Ano: 2019
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162019000300272

Influência de diferentes materiais de cobertura no conforto térmico de instalações para frangos de corte no oeste paulista
Provedor de dados: 70
Autores: Fiorelli,Juliano; Fonseca,Ricardo da; Morceli,José A. B.; Dias,Antonio A.
Este trabalho apresenta um estudo da influência de diferentes materiais de cobertura no conforto térmico de instalações destinadas à criação de frangos de corte. A pesquisa foi desenvolvida no Câmpus Experimental da UNESP de Dracena - SP. Quatro protótipos em escala real foram construídos, com área de 28 m² cada, cobertos com telha reciclada à base de embalagens longa vida, telha cerâmica, telha cerâmica pintada de branco e telha de fibrocimento. Os dados foram coletados durante o período de inverno de 2007, totalizando 90 dias. Com esses dados, foram calculados os índices de conforto térmico Carga Térmica Radiante (CTR) e a variável ambiental (Ta). Uma análise estatística por inferência e descritiva foi realizada com os valores do índice de conforto...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiência; Frango de corte; Instalações; Cobertura.
Ano: 2010
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000500020

TIMBER BEAM REPAIR BASED ON POLYMER-CEMENTITIOUS BLENDS
Provedor de dados: 70
Autores: Christoforo,André L.; Panzera,Tulio H.; Araujo,Victor A. de; Fiorelli,Juliano; Lahr,Francisco A. R.
ABSTRACT This study aims to manufacture and apply polymer-cementitious blends based on a combination of epoxy polymer and Ordinary Portland Cement (OPC) for timber beam repair. The material was used to repair timber beams of “Maçaranduba” (Manilkara sp.) and “Cedro doce” (Cedrella spp) wood species. A full factorial design was conducted to investigate the effect of cement particle content (0wt%, 30wt%, 40wt% and 50wt %), type of cement (ASTM-II and ASTM-III), and pigment addition (0wt% and 0.2wt%) on the physical and mechanical properties of the blend. The cement content factor affected all properties investigated. The highest elastic modulus was achieved by the blends produced with 50wt% of cement and 0.2wt% of pigment inclusion. This condition was used...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Wood; Bending; Beams; Composite section; Connectors.
Ano: 2017
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162017000200366

Avaliação da eficiência térmica de telha reciclada à base de embalagens longa vida
Provedor de dados: 91
Autores: Fiorelli,Juliano; Morceli,José A. B.; Vaz,Rodrigo I.; Dias,Antonio A.
Neste trabalho se apresenta o estudo da influência de telha reciclada à base de embalagens longa vida (IBAPLAC®) no conforto térmico de instalações zootécnicas. A pesquisa foi desenvolvida no Campus Experimental da Unesp de Dracena, SP. Foram construídos quatro protótipos, com área de 28 m² cada um, sendo um deles coberto com telha reciclada à base de embalagens longa vida e três protótipos de referência cobertos com telha cerâmica, telha cerâmica pintada de branco e telha de fibrocimento (Brasilit®). Dentro dos protótipos foram instalados termômetros de globo negro e termômetros de bulbo seco e bulbo úmido. Os dados foram coletados no verão de 2006/2007, totalizando 90 dias. Uma análise estatística por inferência e descritiva foi realizada utilizando-se...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Ambiência; Cobertura; Índices do ambiente térmico.
Ano: 2009
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662009000200015

Roof modular system in wood and particle board (OSB) to rural construction
Provedor de dados: 63
Autores: Fiorelli,Juliano; Soriano,Julio; Lahr,Francisco Antonio Rocco.
Wood is a material of great applicability in construction, with advantageous properties to form various structural systems, such as walls and roof. Most of the roof structural systems follow models that have remained unchanged for a long time. A roof modular system in distinguished materials is proposed: reforested wood (Pine), oriented strand board (OSB) and roof tiles made of recycled long-life packaging material in order to be applied in rural construction. In this alternative, besides the benefit of giving destination packages with long-life thermal comfort, it also highlights the use of reforestated wood being the cultivation of such species that provides incentive for agribusiness. The structural performance of this alternative was evaluated through...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Structural system; Recycled tile; Reforestation wood.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162012000300003

Eficiência térmica de telhas onduladas de fibrocimento aplicadas em abrigos individuais para bezerros expostos ao sol e à sombra
Provedor de dados: 65
Autores: Fiorelli,Juliano; Schmidt,Rene; Kawabata,Celso Yoji; Oliveira,Celso Eduardo Lins de; Savastano Junior,Holmer; Rossignolo,João Adriano.
Este trabalho apresenta um estudo da eficiência térmica de coberturas de bezerreiros individuais expostas ao sol e à sombra, por meio de termografia infravermelha, temperatura interna e índices de conforto térmico. Foram avaliados quatro bezerreiros, três expostos ao sol, a saber: (i) cobertos com telhas de fibrocimento sem amianto - pintadas de branco, (ii) sem pintura e (iii) com sombrite posicionado internamente aos bezerreiros, à distância de 0,10m da face inferior da telha. O quarto bezerreiro foi instalado em área sombreada e coberto com telhas de fibrocimento sem pintura. As coletas de dados foram realizadas durante 21 dias, nos horários das 11h00min, 14h00min e 17h00min. Os resultados mostraram variações significativas na temperatura de superfície...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Bezerreiro; Conforto térmico; Termografia infravermelho.
Ano: 2012
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782012000100011

Forro ecológico de resíduos agroindustriais para galpões avícolas
Provedor de dados: 65
Autores: Cravo,Julio Cesar Machado; Sartori,Diogo de Lucca; Nakanishi,Erika Yukari; Fiorelli,Juliano; Balieiro,Julio Cesar de Carvalho; Santos,Wilson Nunes dos.
A avicultura brasileira é uma atividade econômica com expressiva participação no agronegócio brasileiro, porém o setor se depara com desafios, entre esses, destaca-se o estresse térmico dos animais provocado pelas variações climáticas. Dentro desse contexto, este trabalho teve como objetivo estudar as propriedades térmicas de um forro ecológico de baixa densidade a base de partículas de resíduos agroindustriais (casca de amendoim e fibra de coco verde) aglutinadas com resina poliuretana bi-componente à base de óleo de mamona e avaliar seu desempenho quando aplicado como forro em galpões avícolas. Os resultados obtidos demonstram a eficiência do material quando aplicado como forro em aviários.
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Instalações zootécnicas; Avicultura; Isolamento térmico.
Ano: 2014
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782014000801466